[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET LAPD

カテゴリー：ISDN / LAPD

`SET LAPD=interface DEBUG={OFF|STATE|PACKET}
SET LAPD=interface MODE={AUTOMATIC|NONAUTOMATIC}
SET LAPD=interface [NASMODE={NORMAL|MASTER|SLAVE}] [NASMASTER=interface]
SET LAPD=interface SAP=sap K=count
SET LAPD=interface SAP=sap {N200|N201|N202}=time...
SET LAPD=interface SAP=sap {T200|T201|T202|T203}=time...
SET LAPD=interface {ATTACH=sap|CONNECT=sap|DATA=sap CES=ces|ESTABLISH=sap CES=ces|MDATA=sap CES=ces|MUNIT=sap CES=ces|RELEASE=sap CES=ces|UNIT=sap CES=ces}`

interface: スロット型インターフェース番号（0、1、2...）
sap: SAPI値（サービスアクセスポイント識別子）
count: 個数
time: タイマー値（0.1秒単位）
ces: CES値（コネクションエンドポイントサフィックス）

LAPDインターフェースの設定を変更する。
使用するパラメーターによって多用な設定が可能。以下におもなものを挙げる。ただし、通常運用では、本コマンドで設定を変更する必要はない。
・デバッグモードの変更
・TEI値（端末終端点識別子）割り当てモード（自動、非自動）の変更
・Dチャンネル共有機能の設定
・各種タイマー値の設定

パラメーター

LAPD: LAPDインターフェース番号。スロット型インターフェース番号（ISDNモードのBRI、PRIインターフェースに対して0から順に割り当てられる番号）で指定する。

DEBUG: デバッグモード。OFFはデバッグメッセージを表示しない。STATEはLAPDインターフェースの状態遷移発生時にデバッグメッセージを表示する。PACKETはLAPDインターフェースで受信したすべてのパケットをデコードして表示する。

MODE: TEI値（端末終端点識別子）割り当てモード。AUTOMATIC（自動割り当て）、NOAUTOMATIC（非自動割り当て）から選択する。デフォルトはAUTOMATIC

NASMODE: 信号チャンネルとしてのDチャンネルの動作モード。Dチャンネル共有機能の設定に使う。NORMALは通常時の動作モードで、LAPDパラメーターで指定したインターフェース上の呼に関する制御情報を同じインターフェースのDチャンネルでやりとりする。MASTERは、Dチャンネル共有のマスターになることを示す。MASTERに設定されたインターフェースは、該当インターフェース上の呼だけでなく、SLAVEに設定された他のインターフェース上の呼に対しても制御情報の送受信機能を提供する。SLAVEは、Dチャンネル共有機能のスレーブになることを示す。SLAVEに設定されたインターフェースでは、該当インターフェース上の呼の制御を別のインターフェース上のDチャンネルを用いて行う。SLAVEを指定するときは、NASMASTERパラメーターでマスターインターフェースの番号を指定する必要がある。デフォルトはNORMAL。

NASMASTER: Dチャンネル共有時のマスターインターフェース（Dチャンネルを提供するインターフェース）を指定する。NASMODEにSLAVEを指定したときの必須パラメーター。NASMASTERに指定するインターフェースのNASMODEはMASTERでなくてはならない。

SAP: 設定を変更するSAPのSAPI値（サービスアクセスポイント識別子）

K: LAPDのシステムパラメーターk（確認待ちIフレームの最大数）。

N200: LAPDのシステムパラメーターN200（LAPDフレームの最大再送回数）。デフォルトは3。

N201: LAPDのシステムパラメーターN201（LAPDフレームの情報フィールドに格納される最大オクテット数）。デフォルトは260。

N202: LAPDのシステムパラメーターN202（ID要求メッセージの最大送信回数）。デフォルトは3。

T200: LAPDのシステムパラメーターT200（Iフレームの再送間隔）。0.1秒単位で指定する。デフォルトは10（1秒）。

T201: LAPDのシステムパラメーターT201（IDチェック要求メッセージの最小再送間隔）。0.1秒単位で指定する。デフォルトは10（1秒）。

T202: LAPDのシステムパラメーターT202（ID要求メッセージの最小再送間隔）。0.1秒単位で指定する。デフォルトは20（2秒）。

T203: LAPDのシステムパラメーターT203（フレームがやりとりされない最大時間）。0.1秒単位で指定する。デフォルトは100（10秒）。

ATTACH: LAPDインターフェースに追加するSAPのSAPI値を指定する。

CONNECT: SAPに追加するDLCを追加する。

DATA: Iフレームを1個送信する。

CES: SAP上のDLCを識別する値。

ESTABLISH: ATTACH コマンドで返ってきたces値を使ってDLCを確立する

MDATA: Iフレームを16個送信する。

MUNIT: UIフレームを16個送信する。

RELEASE: DLCを解放する。

UNIT: UIフレームを1個送信する。

関連コマンド

SHOW LAPD

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H