[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW STAR

カテゴリー：暗号・圧縮 / STAR鍵交換

`SHOW STAR[=star-id]`

star-id: STARエンティティー番号（0〜255）

STARエンティティーに関する情報を表示する。

パラメーター

STAR: STARエンティティー番号。省略時はすべてのエンティティーについて、簡潔な情報が表示される。指定時は指定したエンティティーの詳細情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show star

    Star Entities

           0

    Manager > show star=0
      Star ID .......................... 0
      Star Mode ........................ MASTER
      Key Transfer Encryption Algorithm. DES - 56 bit
      Netkey Valid ..................... TRUE
      Master Key Table Valid ........... TRUE
      Netkey Digest .................... 071e435b
      Master Key Table Digest .......... 5214c3e0
      Transfer State ................... INITIAL

表 1
Star ID | STARエンティティー番号
Star Mode | STARエンティティーの動作モード。SLAVE、STANDBY、MASTERのいずれか
Key Transfer Encryption Algorithm | 暗号鍵の転送時に用いる暗号アルゴリズム。DES - 56 bit、3DES - 112 bit - outer CBC、3DES - 168 bit - inner CBCのいずれか
Netkey Valid | ネットワークキーが有効かどうか
Master Key Table Valid | マスターキーテーブルが有効かどうか
Netkey Digest | ネットワークキーのMD5ダイジェスト
Master Key Table Digest | マスターキーテーブルのMD5ダイジェスト
Transfer State | マスターキーテーブル配布処理の状態。INITIAL、ENABLED、DISABLED、UNKNOWNのいずれか

関連コマンド

CREATE STAR
DESTROY STAR
DISABLE STAR DEBUGGING
ENABLE STAR DEBUGGING
ENABLE STAR MKTTRANSFER
SET STAR
SHOW STAR COUNTERS
SHOW STAR MKTTRANSFER LOG
SHOW STAR NETKEY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H