＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #23

# 専用線によるIP2点間接続（64Kbps）

専用線（64Kbps）を使って2つの拠点をIP接続します。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

表 1
| ルーターA | ルーターB
TDMグループ名 | TOOS | TOOS
回線速度 | 64Kbps | 64Kbps
WAN側物理インターフェース | bri0 | bri0
WAN側（ppp0）IPアドレス | 192.168.100.1/24 | 192.168.100.2/24
LAN側（vlan1）IPアドレス | 192.168.10.1/24 | 192.168.20.1/24

ルーターAの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`

   > Note - 回線速度が64Kbpsであっても、BRIインターフェースの全スロットをTDMモードに設定してください（TDMSLOTS=1-2）。

2. bri0のスロット1（64Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓`
3. PPPインターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
7. 経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓`
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. BRIインターフェース「0」の全スロット（1〜2）を、常時起動のTDM（専用線）モードに設定します。

   `SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓`

   > Note - 回線速度が64Kbpsであっても、BRIインターフェースの全スロットをTDMモードに設定してください（TDMSLOTS=1-2）。

2. bri0のスロット1（64Kbps）に対して、TDMグループ「TOOS」を作成します。

   `CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓`
3. PPPインターフェース「0」をTDMグループ「TOOS」上に作成します。

   `CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓`
4. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
5. LAN側（vlan1）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓`
6. WAN側（ppp0）インターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓`
7. 経路情報を設定します。

   `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓`
8. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

メモ

■ PPPインターフェースをUnnumberedにする場合は、手順6、7の代わりに次のように設定します。

- 手順6（ルーターA、B共通）

  `ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 ↓`
- 手順7（ルーターA）

  `ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`
- 手順7（ルーターB）

  `ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 ↓`

■ 現在の設定内容を表示するには、次のコマンドを使います。

`SHOW CONFIG DYNAMIC ↓`

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.20.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2 ↓ CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1 ↓ CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS ↓ ENABLE IP ↓ ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP INT=ppp0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0 ↓ ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.1 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #23

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）