[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# CREATE IPV6 INTERFACE

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース

`CREATE IPV6 INTERFACE=interface [DUPTRANS=1..16] [RETRANS=0..4294967295]`

interface: インターフェース名

IPv6インターフェースを作成し、リンクローカルアドレスを自動設定する。
作成したIPv6インターフェースにグローバルアドレスやサイトローカルアドレスを追加するには、ADD IPV6 INTERFACEコマンドを使う。

パラメーター

INTERFACE: インターフェース名

DUPTRANS: 仮のリンクローカルアドレスに対する重複検出（DAD）用近隣要請（NS）パケット送信回数（DupAddrDetectTransmits）。省略時は1

RETRANS: このインターフェースから送信するルーター通知（RA）のRetrans Timerフィールドに設定する値（AdvRetransTimer）。この値は近隣要請（NS）メッセージの送出間隔を指定するもので、単位はミリ秒。省略時は0（特に指定しないことを示す）

例

``■ ppp0上にIPv6インターフェースを作成し、リンクローカルアドレスを自動設定する。
`CREATE IPV6 INT=ppp0`

備考・注意事項

本コマンドはおもに、リンクローカルアドレスのみで運用するインターフェースに対して使う。インターフェースにグローバルアドレスやサイトローカルアドレスを設定する場合、ADD IPV6 INTERFACEコマンドを使えばリンクローカルアドレスも自動設定される。
本製品はRAの受信に対応していないため、グローバルアドレスやサイトローカルアドレスの自動設定はできない。

関連コマンド

ADD IPV6 INTERFACE
ADD IPV6 TUNNEL
DELETE IPV6 INTERFACE
DESTROY IPV6 INTERFACE
SET IPV6 INTERFACE
SHOW IPV6
SHOW IPV6 INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2464, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H