＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #60

# ローカルブリッジ

Ethernet LANを分割するローカルブリッジとしての設定例です。この例では、Ethernet上のすべてのプロトコルをブリッジしています。

ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。

表 1
| ルーターA
ブリッジポート1 | eth0
ブリッジポート2 | vlan1
ブリッジするプロトコル | すべてのプロトコル（SAP、Ethernet2、SNAP、Novell 802.3の全プロトコルタイプ）

ルーターの設定

1. ブリッジモジュールを有効にします。

   `ENABLE BRIDGE ↓`
2. 各インターフェースにブリッジポートを作成します。

   `ADD BRIDGE PORT=1 INT=eth0 ↓
   ADD BRIDGE PORT=2 INT=vlan1 ↓
   `
3. ブリッジするプロトコルを指定します。ここでは、Ethernet上のすべてのプロトコルをブリッジ対象にします。

   `ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="all802" ↓
   ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="allethii" ↓
   ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="allsnap" ↓
   `
4. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

メモ

■ ブリッジとして動作するよう設定している場合でも、EthernetインターフェースにIPアドレスを割り当てることにより、Telnetで本製品の管理ができるようになります。この場合、以下の設定を追加してください。

1. ブリッジ対象プロトコルとしてIPとARPを明示的に追加します。

   `ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="IP" ↓
   ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="ARP" ↓
   `
2. IPモジュールを有効にし、EthernetインターフェースにIPアドレスを割り当てます。ここでは、eth0にIPアドレス192.168.10.1を割り当てています。IPアドレスは、VLANインターフェースではなくEthernetインターフェースに設定してください。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `

   > Note - ブリッジ機能使用時、管理アクセス（TelnetやSNMP）用のIPアドレスは必ずEthernetインターフェース（eth）に設定してください。他のインターフェースにIPアドレスを設定しても、正常に動作しません。

これで、Telnetクライアントから192.168.10.1にアクセスすると、loginプロンプトが表示され、ルーターにログインできるようになります。
■ 特定のプロトコルだけをブリッジしたい場合は、コマンドリファレンスのADD BRIDGE PROTOCOLコマンドの解説をご覧ください。

まとめ

ルーターのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE BRIDGE ↓ ADD BRIDGE PORT=1 INT=eth0 ↓ ADD BRIDGE PORT=2 INT=vlan1 ↓ ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="all802" ↓ ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="allethii" ↓ ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE="allsnap" ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #60

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）