[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE FRAMERELAY DLC DEBUG

カテゴリー：フレームリレー / DLC

`DISABLE FRAMERELAY=fr-interface DLC={dlci|ALL} DEBUG={ALL|ATKPKT|BRGPKT|CCPPKT|CCPSTATE|CNGSTSTATE|COMPPKT|DLCSTATE|DNTPKT|ECPPKT|ECPSTATE|ENCO|ENCPKT|IPPKT|IPXPKT|PKT|PLLCSTATE}}`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
dlci: DLCI（0〜1023）

DLCのデバッグオプションを無効にする。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

DLC: フレームリレー論理パス番号（DLCI）

DEBUG: デバッグモード。デバッグ対象の機能カテゴリーを指定する。ALLはすべてのデバッグを示す。ほかには、ATKPKT（送受信したAppleTalkパケットの表示）、BRGPKT（ブリッジングした送受信パケット）、CCPPKT（送受信したCCP（Compression Control Protocol）パケット）、CCPSTATE（CCPパケット受信によるCCPの状態変化を表示）、CNGSTSTATE（輻輳状態の変化を表示）、COMPPKT（送受信した圧縮パケットを表示）、DLCSTATE（LMIメッセージ受信によるDLCの状態変化を表示）、DNTPKT（送受信したDECnetパケットを表示）、ECPPKT（送受信したECP（Encryption Control Protocol）パケットを表示）、ECPSTATE（ECPパケット受信によるECPの状態変化を表示）、ENCO（ENCOインターフェースイベント発生によるENCOインターフェースの状態変化を表示）、ENCPKT（送受信した暗号化パケットを表示）、IPPKT（送受信したIPパケットを表示）、IPXPKG（送受信したIPXパケットを表示）、PKT（送受信したすべてのネットワークプロトコルパケットを表示）、PLLCSTATE（LMI STATUSパケット受信によるPLLCの状態変化を表示）がある。

関連コマンド

DISABLE FRAMERELAY
DISABLE FRAMERELAY DLC
ENABLE FRAMERELAY
ENABLE FRAMERELAY DLC
ENABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
SHOW FRAMERELAY DLC

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H