[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD IP INTERFACE

カテゴリー：IP / IPインターフェース

`ADD IP INTERFACE=interface IPADDRESS={ipadd|DHCP} [MASK=ipadd] [BROADCAST={0|1}] [DIRECTEDBROADCAST={YES|NO|ON|OFF}] [FILTER={0..99|NONE}] [FLUSHARP={ON|OFF}] [FRAGMENT={YES|NO}] [GRE={1..100|NONE}] [IGMPPROXY={OFF|UPSTREAM|DOWNSTREAM}] [MULTICAST={OFF|SEND|RECEIVE|BOTH|ON}] [OSPFMETRIC=1..65534] [POLICYFILTER={100..199|NONE}] [PRIORITYFILTER={200..299|NONE}] [PROXYARP={ON|OFF}] [RIPMETRIC=1..16] [VJC={ON|OFF}] [VLANTAG={1..4094|NONE}] [VLANPRIORITY={0..7|NONE}]`

interface: 第2層インターフェース名（eth0、ppp0など）
ipadd: IPアドレスまたはネットマスク

IPインターフェースを作成する。

パラメーター

INTERFACE: 下位のインターフェースを指定する。1つのインターフェースに複数のIPアドレスを設定するとき（マルチホーミング）は、vlan1-0、vlan1-1、vlan1-2のように、インターフェース名の後にハイフンと論理インターフェース番号（0〜15）を付ける。論理インターフェース番号を省略したとき（例：vlan1）は「0」を指定したものと見なされる（例：vlan1-0として扱われる）。

IPADDRESS: インターフェースに割り当てるIPアドレス。DHCPを指定した場合は、DHCPサーバーからIP設定情報を取得し自動設定する。DHCPで取得できる情報は、IPアドレス、ネットマスク、DNSサーバーアドレス（プライマリー、セカンダリー）、デフォルト経路、ドメイン名。DHCPを使う場合は、あらかじめENABLE IP REMOTEASSIGNコマンドを実行して、IPアドレスの動的設定を有効にしておく必要がある。

MASK: サブネットマスク。省略時はIPアドレスのクラス標準マスクが用いられる。DHCPを使う場合は自動的に設定されるので指定しないこと。

BROADCAST: IPブロードキャストアドレスをオール1で表すか、オール0で表すかを示す。通常は1（デフォルト）。

DIRECTEDBROADCAST: このIPインターフェース配下のネットワークに対するディレクティドブロードキャストパケットを転送するかどうかを示す。デフォルトはNO。

FILTER: このインターフェースで受信したIPパケットに適用するトラフィックフィルターの番号。トラフィックフィルターのアクションは受信直後に適用される。デフォルトはNONE。IPトラフィックフィルターはADD IP FILTERコマンドで作成する（フィルター番号0〜99）。

FLUSHARP: PPPインターフェースのリンクアップを検出した際、すべてのダイナミックARPエントリーを削除するかどうか。ONの場合、PPPインターフェースのリンクアップを検出するとARPテーブルに登録されているすべてのダイナミックARPエントリーが削除される。OFFの場合、インターフェースがリンクアップしてもARPエントリーは削除されない。PPPインターフェースのみで有効だが、PPPoEを使用している場合動作しない。デフォルトはON。

FRAGMENT: このインターフェースから送出するパケットがインターフェースのMTUよりも大きい場合の動作を指定する。NO（デフォルト）を指定した場合、DF（Don't Fragment）ビットの指示通り、DFビットが立っているパケットはフラグメント化せずに破棄する。YESを指定した場合は、DFビットを無視してフラグメント化する。

GRE: IPインターフェースに適用するGREフィルターの番号を指定する。

IGMPPROXY: IGMPプロキシー（ホストからのIGMPパケットを上位のルーターに転送する）の有効/無効、およびストリームの向きを設定する。OFF、UPSTREAM、DOWNSTREAMのいずれか。デフォルトはOFF

MULTICAST: IPマルチキャストパケットの扱いを指定する。OFFを指定した場合は送受信とも行わない。ONまたはBOTHを指定した場合は送受信を行う。SENDは送信のみ、RECEIVEは受信のみ行うことを示す。デフォルトはRECEIVE。マルチホーミングを使用している場合、本パラメーターの設定はおおもとのIPインターフェース全体に適用される。また、マルチキャスト経路制御プロトコルDVMRPを使用している場合、本パラメーターは意味を持たない。

OSPFMETRIC: OSPFが用いる本インターフェースのメトリック（通過コスト）。デフォルトは1

POLICYFILTER: このインターフェースで受信したIPパケットに適用するポリシーフィルターの番号。ポリシーフィルターによって設定された経路選択ポリシー（サービスタイプ）は経路表の検索時に使用される。デフォルトはNONE。IPポリシーフィルターはADD IP FILTERコマンドで作成する（フィルター番号100〜199）。

PRIORITYFILTER: このインターフェースから送信するIPパケットに適用するプライオリティーフィルターの番号。IPパケットの出力は、プライオリティーフィルターによって設定された優先度に基づいて行われる。デフォルトはNONE。IPプライオリティーフィルターはADD IP FILTERコマンドで作成する（フィルター番号200〜299）。

PROXYARP: プロキシーARP（RFC1027）の有効・無効。デフォルトはON。

RIPMETRIC: RIPが用いる本インターフェースのメトリック（通過コスト）。METRICも同じ意味。デフォルトは1

VJC: PPPインターフェース上のIPインターフェースでVan JacobsonのTCP/IPヘッダー圧縮（VJ圧縮）を使用するかどうかを指定する。この設定はPPPインターフェース上のすべてのIPインターフェースに適用される。VJ圧縮は、48Kbps程度までの低速な回線上で効果を発揮する。64Kbps以上の回線ではかえって効率が落ちるので注意が必要。また、MP（Multilink PPP）を使用している場合はONにしないこと。デフォルトはOFF。

VLANTAG: 送信するVLANタグフレームに付与するVLAN IDを設定する。本設定はEthernetインターフェースでのみ有効。デフォルトはNONE(タグが付与されない)。本パラメーターでタグが付与された場合、VLANPRIORITYパラメーターのデフォルトは0。ブリッジングとの併用は不可。1つのIPインターフェースに設定できるタグは1つ。

VLANPRIORITY: 送信するVLANタグフレームに付与する802.1pのユーザープライオリティーを設定する。本パラメーターはVLANTAGパラメーターが設定されているときのみ有効。NONEの場合はプライオリティーには0が設定される。デフォルトはNONE。

例

``■ vlan1にIPアドレス192.168.100.1を設定する。
`ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0
` ■ eth0にDHCPサーバーから取得したアドレスを設定する。
`ENABLE IP REMOTEASSIGN
ADD IP INT=eth0 IP=DHCP
` ■ vlan1に2つのIPアドレスを設定する（マルチホーミング）。
`ADD IP INT=vlan1-0 IP=172.16.10.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan1-1 IP=172.16.20.1 MASK=255.255.255.0
` ■ ppp0をUnnumberedに設定する。
`ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
` ■ fr0上の論理インターフェースにそれぞれIPアドレスを割り当てる。
`ADD IP INT=fr0.0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=fr0.1 IP=192.168.110.1 MASK=255.255.255.0`

備考・注意事項

複数のインターフェースに対し、同一サブネットのIPアドレスを割り当てることはできない。たとえば、vlan1にIPアドレス192.168.10.1、ネットマスク255.255.255.0を割り当てた場合、192.168.10.2〜192.168.10.254の範囲は同一IPサブネットになるため、この範囲を同じネットマスクで他のインターフェース（たとえばvlan1-1やeth0）に割り当てることはできない。
DHCPでアドレスを設定するには、ENABLE IP REMOTEASSIGNコマンドが必要。また、一部のISPでは、SET SYSTEM NAMEコマンドでISPから指定されたコンピューター名を設定する必要がある。

関連コマンド

ADD GRE
DELETE IP INTERFACE
DISABLE IP INTERFACE
ENABLE IP INTERFACE
RESET IP INTERFACE
SET IP INTERFACE
SHOW IP INTERFACE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC1027, Using ARP to Implement Transparent Subnet Gateways
RFC1144, Compressing TCP/IP Headers for Low-Speed Serial Links

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H