[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW ASYN HISTORY

カテゴリー：インターフェース / 非同期インターフェース

`SHOW ASYN[=asyn-number|ALL] HISTORY`

asyn-number: 非同期ポート番号（0）

非同期ポートのコマンド履歴を表示する。
コマンド履歴の表示後、「Enter command number:」のプロンプトが表示される。ここでコマンド番号を入力してEnterを押すと、通常のプロンプトに該当コマンドラインが表示された状態となる。単にEnterを押すと、通常のプロンプトに戻る。

パラメーター

ASYN: 非同期ポート番号。省略時はコマンドを入力したポートが対象となる。また、ALLを指定した場合は、すべての非同期ポートに関する情報が表示される。USER（一般ユーザー）権限のポートから本コマンドを実行するときは、ポート番号を指定することはできず、コマンドを入力したポートの情報だけが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show asyn history

    5  show file=3des.cfg
    6  set user secure=600
    7  enable ip
    8  add ip int=vlan1 ip=192.168.1.1
    9  add ip int=eth0 ip=192.168.10.1
    10  add ip rip int=vlan1 send=rip2 receive=rip2
    11  add ip rip int=eth0 send=rip2 receive=rip2
    12  cre isa poli=i peer=192.168.1.200 encalg=3desouter key=1 sendn=true
    13  cre ips saspec=1 keyman=isakmp prot=esp encalg=3desouter hashalg=sha
    14  cre ips saspec=2 keyman=isakmp prot=ah hashalg=sha
    15  cre ips bundle=1 keyman=isakmp string="1"
    16  show asyn history
    17  show ip int
    18  show ip route
    19  show isakmp policy
    20  show log
    21  show log rev
    22  show user
    23  show system
    24  show asyn history

    Enter command number>

備考・注意事項

コマンド履歴は端末上で「Ctrl-C」を押すことによっても表示可能。

関連コマンド

DISABLE ASYN
ENABLE ASYN
RESET ASYN
RESET ASYN COUNTERS
RESET ASYN HISTORY
SET ASYN
SET MANAGER ASYN
SET TTY
SHOW TTY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H