[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF REDISTRIBUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF REDISTRIBUTE`

非OSPF経路をAS外部LSAでAS内に通知するときの設定（ADD OSPF REDISTRIBUTEコマンドで設定したもの）を表示する。
本コマンドはAS境界ルーター（ASBR）でのみ意味を持つ。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf redistribute
    OSPF Redistribute

    Protocol     Metric       RouteMap           Subnet   Tag          Type
    ------------------------------------------------------------------------
    Static       100          -                  YES      0            Ext1

表 1
Protocol | AS外部経路の起源。Static（スタティック経路）、Interface（非OSPFインターフェースの直結経路）、RIP（RIP経路）、BGP（BGP経路）のいずれか
Metric | Protocol欄に示された起源を持つAS外部経路のメトリック
RouteMap | 未サポート
Subnet | 未サポート
Tag | 未サポート
Type | Protocol欄に示された起源を持つ起源を持つAS外部経路のメトリックタイプ。Ext1（タイプ1）かExt2（タイプ2）

関連コマンド

ADD OSPF REDISTRIBUTE
DELETE OSPF REDISTRIBUTE
SET OSPF REDISTRIBUTE

参考

RFC1587, The OSPF NSSA Option
RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H