[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ARPWAITTIMEOUT

カテゴリー：IP / ARP

`SET IP ARPWAITTIMEOUT=1..30`

ARP要求に対する応答待ち時間を変更する。
ARP Request送信後、この時間内にARP Replyを受け取れなかった場合は、ARP要求がタイムアウトしたと見なす。

パラメーター

ARPWAITTIMEOUT: ARP要求に対する応答待ち時間（秒）。デフォルトは1。

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC826, An Ethernet Address Resolution Protocol -- or -- Converting Network rotocol Addresses to 48.bit Ethernet Address for Transmission on Ethernet Hardware
RFC925, Multi-LAN Address Resolution
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H