[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD FRAMERELAY DLC

カテゴリー：フレームリレー / DLC

`ADD FRAMERELAY=fr-interface DLC=dlci [COMPRESSION={DEFAULT|ON|OFF}] [ENCAPSULATION={DEFAULT|IETF|CISCO}] [ENCRYPTION={DEFAULT|ON|OFF}]`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
dlci: DLCI（0〜1023）

フレームリレーインターフェースにDLCを手動で追加する。
このコマンドは、PVC状態確認手順（LMI）を使用していない場合に使う。LMI使用時（CREATE FRAMERELAYコマンドのLMISCHEMEパラメーターがNONE以外のとき）はDLCの手動設定はできない。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

DLC: フレームリレー論理パス番号（DLCI）

COMPRESSION: DLC上でFRF.9圧縮を使用するかどうか。DEFAULTは、フレームリレーインターフェースのDEFCOMPRESSIONパラメーターの値にあわせることを意味する。

ENCAPSULATION: DLC上で使用するエンキャプセレーション（フレームフォーマット）。IETF（IETFエンキャプセレーション。RFC1490）、CISCO（Cisco Systems社の独自エンキャプセレーション）、DEFAULT（フレームリレーインターフェースのDEFENCAPSULATIONパラメーターで設定されたエンキャプセレーション）のいずれかから選択する。

ENCRYPTION: DLC上でFRF.9拡張の暗号化を使用するかどうか。暗号化には暗号ボードが必要。DEFAULTは、フレームリレーインターフェースのDEFENCRYPTIONパラメーターの値にあわせることを意味する。

関連コマンド

CREATE FRAMERELAY
DELETE FRAMERELAY DLC
DISABLE FRAMERELAY DLC
DISABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
ENABLE FRAMERELAY DLC
ENABLE FRAMERELAY DLC DEBUG
RESET FRAMERELAY DLC
SET FRAMERELAY DLC
SHOW FRAMERELAY

参考

RFC1490, Multiprotocol Interconnect over Frame Relay
Frame Relay Forum, Data Compression Over Frame Relay Implementation Agreement, FRF.9

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H