[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW LAPD COUNT

カテゴリー：ISDN / LAPD

`SHOW LAPD[=interface] COUNT`

interface: スロット型インターフェース番号（0、1、2...）

LAPDインターフェース上でのフレーム送受信統計を表示する。
LAPDインターフェース全体の統計と、データリンクコネクション（DLC）ごとの統計が表示される。

パラメーター

LAPD: LAPDインターフェース番号。スロット型インターフェース番号（ISDNモードのBRI、PRIインターフェースに対して0から順に割り当てられる番号）で指定する。省略時はすべてのISDNインターフェースが対象になる。

入力・出力・画面例

    Manager > show lapd count

    ISDN    BRI0

    Total Receive                  Total Transmit
      InOctets:        0000091114    OutOctets:        0000483389
      InUcastPkts:     0000000000    OutUcastPkts:     0000000150
      InNUcastPkts:    0000000000    OutNUcastPkts:    0000000000
      InDiscards:      0000000000    OutDiscards:      0000000000
      InErrors:        0000000000    OutErrors:        0000000000
      InUnknownProtos: 0000000000

    ISDN    BRI0
    SAPI    063
    CES     000

    Receive                        Transmit
      I Frames:        0000000000    I Frames:         0000000000
      UI Frames:       0000000002    UI Frames:        0000000001
      RR Frames:       0000000000    RR Frames:        0000000000
      RNR Frames:      0000000000    RNR Frames:       0000000000
      REJ Frames:      0000000000    REJ Frames:       0000000000
      SABME Frames:    0000000000    SABME Frames:     0000000000
      DM Frames:       0000000000    DM Frames:        0000000000
      DISC Frames:     0000000000    DISC Frames:      0000000000
      UA Frames:       0000000000    UA Frames:        0000000000
      FRMR Frames:     0000000000    FRMR Frames:      0000000000
      XID Frames:      0000000000    XID Frames:       0000000000

    Errors
      ?:  00000000    A:  00000000    B:  00000000    C:  00000000
      D:  00000000    E:  00000000    F:  00000000    G:  00000000
      H:  00000000    I:  00000000    J:  00000000    K:  00000000
      L:  00000000    M:  00000000    N:  00000000    O:  00000000

表 1
ISDN | ISDNインターフェース名（bri0、pri0など）
SAPI | SAPI値（サービスアクセスポイント識別子）
CES | CES値（コネクションエンドポイントサフィックス）
Total Receive | LAPDインターフェース全体の受信フレーム数
Total Transmit | LAPDインターフェース全体の送信フレーム数
Receive | 該当DLCにおける受信フレーム数
Transmit | 該当DLCにおける送信フレーム数
Errors | エラー発生数

関連コマンド

SHOW LAPD
SHOW LAPD STATE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H