## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  17 ISDN経由でのPPPダイヤルアップ受け入れ（アドレス固定割り当て）
##  ルーターAのコンフィグ

ADD USER=access PASS=router IP=192.168.10.225 NETMASK=255.255.255.255 LOGIN=NO
ADD USER=terminal PASS=adapter IP=192.168.10.226 NETMASK=255.255.255.255 LOGIN=NO
CREATE PPP TEMPLATE=1 BAP=OFF LOGIN=USER AUTHENTICATION=PAP
ADD ISDN CALL=DIALIN NUMBER=0 PRECEDENCE=IN INANY=ON
SET ISDN CALL=DIALIN USER=PPP
SET ISDN CALL=DIALIN PPPT=1
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
