[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH PORT COUNTER

カテゴリー：インターフェース / スイッチポート

`SHOW SWITCH PORT[={port-list|ALL}] COUNTER`

port-list: スイッチポート番号（1〜。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能)

スイッチポートの統計カウンターを表示する。

パラメーター

PORT: ポート番号

入力・出力・画面例

    Manager > show switch port=3 counter

     Switch Port Counters
    -------------------------------------------------------------------------------

    Port 3. Statistics counters:

    Receive/Transmit Packet by size (octets) counters:
      Receive                            Transmit
       64                            4926 64                               5125
       65 - 127                      3624 65 - 127                         3695
       128 - 255                        0 128 - 255                          48
       256 - 511                        0 256 - 511                           3
       512 - 1023                     657 512 - 1023                        659
       1024 - 1522                    381 1024 - 1522                       381

    General Counters:
      Receive                            Transmit
       Octets                     1608276 Octets                        1638643
       Pkts                          9588 Pkts                             9911
       UnicastPkts                   9585 UnicastPkts                      9596
       BroadcastPkts                    3 BroadcastPkts                     177
       PauseFrames                      0 PauseFrms                           0
       MulticastPkts                    0 MulticastPkts                     138
       Discards                         0 Discards                           10
       AlignmentErrors                  0
       BadOctets                        0
       UndersizePkts                    0
       Fragments                        0
       Jabber                           0
       OversizePkts                     0
       Filtered                         0
                                          CollisionFrames                     0
                                          LateCollisions                      0
                                          ExcessiveCollisions                 0
                                          MultCollisionFrames                 0
                                          SingleCollisionFrm                  0
                                          Deferred                            0
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Receive/Transmit Packet by size (octets) countersセクション | サイズ（オクテット長）ごとのフレーム送受信数統計。受信（Receive）、送信（Transmit）のそれぞれについて、以下のカウンターが表示される
64 | 64オクテット長のフレーム送受信数（エラーフレームを含む）
65 - 127 | 65〜127オクテット長のフレーム送受信数（エラーフレームを含む）
128 - 255 | 128〜255オクテット長のフレーム送受信数（エラーフレームを含む）
256 - 511 | 256〜511オクテット長のフレーム送受信数（エラーフレームを含む）
512 - 1023 | 512〜1023オクテット長のフレーム送受信数（エラーフレームを含む）
1024 - 1522 | 1024〜1522オクテット長のフレーム送受信数（エラーフレームを含む）
General Countersセクション | その他の一般的なカウンターが表示される
Receiveサブセクション | 受信パケットに関するカウンターが表示される
Octets | 正しいFCSを持つ受信フレームのオクテット数（FCSを含む。プリアンブルは含まず）。アンダーサイズフレームとオーバーサイズフレームを含む
Pkts | 受信パケット総数
UnicastPkts | 有効なユニキャストフレーム受信数
BroadcastPkts | 有効なブロードキャストフレーム受信数
PauseFrames | 有効なPAUSEフレーム受信数
MulticastPkts | 有効なマルチキャストフレーム受信数（ブロードキャスト、PAUSEは含まず）
Discards | 有効な受信フレームのうち、バッファー不足のため破棄されたものの総数。受信時に破棄されたものだけでなく、送信時の優先制御や輻輳制御によって破棄されたものも含む。ただし、ExcessiveCollisionsによって破棄されたフレームは含まない
AlignmentErrors | アライメントエラーフレーム受信数。サイズは正しいが、フレーム長がオクテットの整数倍でなく、FCSエラーになったフレームの数
BadOctets | 不正なFCSを持つ受信フレームのオクテット数（FCSを含む。プリアンブルは含まず）。フラグメントフレームとジャバーフレームを含む
UndersizePkts | アンダーサイズフレーム受信数。正しいFCSを持つが、長さが64オクテット未満のフレームの総数
Fragments | フラグメントフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテット未満のフレームの総数
Jabber | ジャバーフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが1518オクテット（タグなし）または1522オクテット（タグ付き）を超えるフレームの総数
OversizePkts | オーバーサイズフレーム受信数。正しいFCSを持つが、長さが1518オクテット（タグなし）または1522オクテット（タグ付き）を超えるフレームの総数
Filtered | 有効な受信フレームのうち、バッファー不足以外の理由で破棄されたものの総数。宛先ポートベクターが0だった場合や、PortStateビットの状態により転送されなかったフレームがこれに相当する
Transmitサブセクション | 送信パケットに関するカウンターが表示される
Octets | 送信フレームのオクテット数（FCSを含む。プリアンブルは含まず）
Pkts | 送信パケット総数
UnicastPkts | ユニキャストフレーム送信数
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム送信数
PauseFrames | PAUSEフレーム送信数
MulticastPkts | マルチキャストフレーム送信数（ブロードキャスト、PAUSEは含まず）
Discards | 有効な送信対象フレームのうち、バッファー不足のため送信されずに破棄されたものの総数。本製品では、破棄されたフレームはReceiveサブセクションのDiscardsにカウントされるため、本カウンターの値はつねに0となる
CollisionFrames | コリジョン発生回数
LateCollisions | レートコリジョン発生回数
ExcessiveCollisions | 16回連続でコリジョンが発生したため送信が中止されたフレームの総数
MultCollisionFrames | 2〜15回コリジョンが発生したのち送信に成功したフレームの総数
SingleCollisionFrm | 1回コリジョンが発生したのち送信に成功したフレームの総数
Deferred | 初回送信試行時に回線がビジーで送信を延期したのち送信に成功したフレームの総数

関連コマンド

SHOW SWITCH
SHOW SWITCH PORT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H