[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IPV6 MLD PROXY INTERFACE

カテゴリー：IPv6マルチキャスト / MLD

`SHOW IPV6 MLD PROXY INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したインターフェースにおけるMLDプロキシーに関する情報を表示する。
その他のパラメーターの意味は、SHOW IPV6 MLDコマンドと同様。

パラメーター

INTERFACE: IPv6インターフェース名。

入力・出力・画面例

    Manager > show ipv6 mld proxy interface

    MLD Proxy
    --------------------------------------------------------------------------------
    MLD Proxy configuration:
      Status .............................. Enabled
      Number of downstream interfaces ..... 3
      Upstream interface .................. vlan1
      Downstream interfaces ............... vlan2, vlan3

    Interface: vlan1 (upstream interface)
    --------------------------------------------------------------------------------
      Link local address ............... fe80::0200:cdff:fe1d:7d7d
      Multicast Address ................ ff02::0001:ff15:0ae6
        Filter mode .................... Exclude
      Multicast Address ................ ff02::0001:ff5e:970a
        Filter mode .................... Exclude
      Multicast Address ................ ff02::0001:ffa6:385c
        Filter mode .................... Exclude
      Multicast Address ................ ff02::0001:ff00:0002
        Filter mode .................... Exclude
      Multicast Address ................ ff02::0001:ff00:0003
        Filter mode .................... Exclude
      Multicast Address ................ ff02::0001:ff00:0004
        Filter mode .................... Exclude
      Multicast Address ................ ff08::0001
        Filter mode .................... Exclude

表 1
Status | MLDプロキシーが有効かどうか
Number of downstream interfaces | MLDプロキシーとして設定されたダウンストリームインターフェースの数
Upstream interface | MLDプロキシーとして設定されたアップストリームインターフェース名
Downstream interfaces | MLDプロキシーとして設定されたダウンストリームインターフェース名
Force forwarding | MLDインターフェースにおいて、MLD Querierに選出されたかどうかにかかわらず、トラフィックを転送するかどうか

関連コマンド

DISABLE IPV6 MLD PROXY
ENABLE IPV6 MLD PROXY
SET IPV6 MLD INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2710, Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6
RFC2711, IPv6 Router Alert Option

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H