[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE OSPF LOG

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`ENABLE OSPF LOG`

OSPFイベントのログ記録を有効にする。デフォルトは無効。
OSPFイベントはログレベル2で（DETAIL）で記録される。各メッセージの先頭には、「OSPF-」に続けてイベント種別を示す下記コードが付加される。

表 1：イベント種別コード
T1 | インターフェースの状態が変化
T2 | 隣接ルーターの状態が変化
T3 | 指名ルーター（DR）の変更
T4 | 新規LSAの生成
T5 | 新規LSAの受信
T6 | ルーティングテーブル変更
C1 | ヘッダーエラーによりOSPFパケットを破棄
C2 | Helloパケットを破棄
C3 | 隣接ルーターの状態が不正なためその他のパケットを破棄
C4 | データベース記述（DD）パケット再送
E1 | 受信LSAのチェックサムエラー
E2 | データベースLSAのチェックサムエラー
R1 | 同一LSAが複数存在
R2 | LSAのエイジ（Link State Age）不一致
R3 | より新しいLSAを受信
R4 | 未知のLSAに対するAckを受信
R5 | 古いLSAを受信
N1 | LSA更新タイマーが満了
N2 | LSAがMaxAgeに達した
N3 | MaxAgeに達したLSAをフラッシュ

備考・注意事項

本コマンドを実行しても、デフォルトのメッセージフィルター設定では、SHOW LOGコマンドでOSPFのログが表示されない。これは、OSPFイベントのログレベルが2であるため。オンメモリーのログ（TEMPORARY）には、デフォルトでレベル3以上のイベントしか記録されない。

関連コマンド

DISABLE OSPF LOG
SHOW OSPF

参考

RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H