[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BGP BACKOFF

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SHOW BGP BACKOFF`

空きメモリー不足時のBGP-4のバックオフ（一時停止）動作の設定を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bgp backoff
    BGP Backoff Stats:
     Stat                      Value
    ---------------------------------
    command status           ENABLED
    backOff state             NORMAL
    total hist backOffs            0
    total backOffs                 0
    total backOff Limit            0
    consecutive backOffs           0
    consecutive backOffs limit     5
    base Timeout                  10
    Timeout multiplier           100%
    Timeout step                   1
    Timeout length (sec)          10
    Mem Upper Threshold Value     95%
    Mem Upper Notify            TRUE
    Mem Lower Threshold Value     90%
    Mem Lower Notify           FALSE
    Current Mem use                6%
    ----------------------------------

表 1
command status | BGP-4バックオフ機能の有効・無効
backOff state | BGP-4の動作状態。NORMAL（通常動作中）、BACKED OFF（バックオフ中（一時停止中））、PEER DISABLED（完全停止中）のいずれか
total hist backOffs | システム起動後の合計バックオフ回数（TOTALLIMIT、CONSECUTIVEによって完全停止してもリセットされない）
total backOffs | 前回TOTALLIMITによって完全停止してからの合計バックオフ回数（CONSECUTIVEによって完全停止してもリセットされない）
total backOff Limit | TOTALLIMITの設定値（バックオフの合計制限回数）
consecutive backOffs | バックオフ連続回数。現在までバックオフが何回連続して発生しているかを示す
consecutive backOffs limit | CONSECUTIVEの設定値（連続したバックオフの制限回数）
base Timeout | バックオフ時間の基準値（秒）
Timeout multiplier | バックオフ時間を決定するための係数
Timeout step | STEPの設定値（バックオフが連続して発生した場合、何回ごとにバックオフ時間を再計算するか）
Timeout length (sec) | 現時点でのバックオフ時間（秒）
Mem Upper Threshold Value | バックオフしきい値（%）
Mem Upper Notify | システムがバックオフしきい値を監視中かどうか。すなわち、現在のbackOff stateがNORMALかどうかを示す
Mem Lower Threshold Value | バックオフ解除しきい値（%）
Mem Lower Notify | システムがバックオフ解除しきい値を監視中かどうか。すなわち、現在のbackOff stateがBACKED OFF、PEER DISABLEDのいずれかであるかを示す
Current Mem use | 現在のメモリー使用量（%）

関連コマンド

SET BGP BACKOFF
SHOW BGP MEMLIMIT

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC2385, Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option
RFC2439, BGP Route Flap Damping
RFC2796, BGP Route Reflection - An Alternative to Full Mesh IBGP
RFC2842, Capabilities Advertisement with BGP-4
RFC2918, Route Refresh Capability for BGP-4
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H