[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# IP/DNSリレー

      - 基本設定
      - DNSキャッシュ
      - DHCPサーバー機能と組み合わせた設定例

DNSリレーは、本製品に対するDNSリクエストを、（実際の）DNSサーバーにリレーする機能です。クライアント側で本製品をDNSサーバーに指定しておけば、サーバーのアドレスが変更されても、本製品に設定されているサーバーアドレスを変更するだけですむため、管理・保守効率が向上します。
また、DNSキャッシュ機能を併用することにより、DNSサーバーへの問い合わせ回数を減らすことができます。
本機能は、DHCPサーバー機能と組み合わせて、本製品がDNSサーバーであるとクライアントに通知することにより、いっそう効果的な運用が可能となります。

基本設定

1. DNSサーバーのアドレスを設定します。

   `ADD IP DNS PRIMARY=192.168.10.5 ↓`
2. DNSリレー機能を有効にします。

   `ENABLE IP DNSRELAY ↓`

設定は以上です。
これで本製品宛てのDNSリクエストが実際のDNSサーバー（192.168.10.5）に転送されるようになります。

DNSキャッシュ

DNSキャッシュ機能は、DNSサーバーからの応答をルーターのメモリーに保存しておくことで、2回目以降DNSサーバーへの問い合わせを行わずにメモリー上の情報を参照する機能です。DNSキャッシュは、ルーター自身がアドレス解決する場合とDNSリレー機能で別ホストの要求を処理するときの両方で有効です。
DNSキャッシュ機能はデフォルトではオフになっています。DNSキャッシュ機能をオンにするには、SET IP DNS CACHEコマンドのSIZEパラメーターで、キャッシュエントリー容量を0以外に設定します。
■ DNS情報を100個まで保持できるようにするには、次のようにします。

`SET IP DNS CACHE SIZE=100 ↓`

> Note - キャッシュエントリーは100個当たり約30KBのメモリーを消費します。

■ キャッシュエントリーの有効期限はSET IP DNS CACHEコマンドのTIMEOUTパラメーターで設定します。有効範囲は1〜60分。デフォルトは30分です。

`SET IP DNS CACHE TIMEOUT=15 ↓`

■ キャッシュサイズ、登録エントリー数などの情報は、SHOW IP DNSコマンドで確認できます。

`SHOW IP DNS ↓`

■ キャッシュテーブルの内容は、SHOW IP DNS CACHEコマンドで確認できます。

`SHOW IP DNS CACHE ↓`

DHCPサーバー機能と組み合わせた設定例

次のようなネットワーク構成を例に解説します。DHCPクライアントには、192.168.10.240〜192.168.20.249の範囲のIPアドレスを提供します（リース時間2時間）。また、DNSサーバーアドレスとしてルーター自身のアドレスを通知し、クライアントからのDNSリクエストをISPのDNSサーバーに中継します。
ここでは、IPの設定まではすんでいるものと仮定します。

1. DNSリレー機能を有効にします。

   `ENABLE IP DNSRELAY ↓`
2. ISPのDNSサーバーアドレスを設定します。

   `ADD IP DNS PRIMARY=12.34.56.78 ↓`
3. DHCPサーバー機能を有効にします。

   `ENABLE DHCP ↓`
4. DHCPポリシーを作成し、クライアントに提供するIPパラメーターを設定します。このとき、DNSサーバーのIPアドレスとしてルーター自身のアドレスを通知するよう設定します。

   `CREATE DHCP POLICY=mynet LEASETIME=7200 ↓
   ADD DHCP POLICY=mynet SUBNET=255.255.255.0 ROUTER=192.168.10.1 DNSSERVER=192.168.10.1 ↓
   `
5. クライアントに貸し出すIPアドレスの範囲を設定します。

   `CREATE DHCP RANGE=myip POLICY=mynet IP=192.168.10.240 NUMBER=10 ↓`

設定は以上です。
■ ルーターがIPCPなどでDNSサーバーアドレスを動的に取得するよう設定しているときは、手順2を次のように変更します。INTERFACEパラメーターにはDNSアドレスを取得するインターフェースを指定します。これは通常、WAN側のPPP（IPCPの場合）またはEthernet（DHCPの場合）インターフェースになります。

`ADD IP DNS INT=ppp0 ↓`

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H