[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE IP NAT FRAGMENT

カテゴリー：IP / レンジNAT

`ENABLE IP NAT FRAGMENT={UDP}`

IP NAT（レンジNAT）モジュールに対し、指定したプロトコルのフラグメント化パケットを透過するよう指示する。

パラメーター

FRAGMENT: 指定したプロトコルのフラグメント化パケットを透過するよう設定する。デフォルトでは、再構成後のIPデータサイズ（L4パケットサイズ）が1780バイトを越えるパケットはIP NATモジュールによって破棄される。現時点でサポートしているプロトコルはUDPのみ

関連コマンド

ADD IP NAT
DELETE IP NAT
DISABLE IP NAT
DISABLE IP NAT FRAGMENT
SHOW IP NAT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H