## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  28 専用線によるIP2点間接続（プロキシーARP＋マルチホーミング）
##  ルーターAのコンフィグ

SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1
CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.253 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=192.168.10.0 MASK=255.255.255.240 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 PREFERENCE=0
ADD IP ROUTE=192.168.10.16 MASK=255.255.255.240 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0 PREFERENCE=0
