[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# RESET PIM INTERFACE

カテゴリー：IPマルチキャスト / PIM

`RESET PIM INTERFACE=interface`

interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

指定したPIMインターフェースをリセットする。該当インターフェースにおけるPIMプロセスが初期化され、タイマー、経路情報はクリアされる。

パラメーター

INTERFACE: IPインターフェース名

関連コマンド

SET PIM
SET PIM INTERFACE
SHOW PIM

参考

draft-ietf-pim-sm-v2-new-05
draft-ietf-pim-dm-new-v2-01

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H