[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ADD FRAMERELAY LI

カテゴリー：フレームリレー / 論理インターフェース

`ADD FRAMERELAY=fr-interface LI=logical-interface [TYPE={NBMA|PTP}]`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）
logical-interface: フレームリレー論理インターフェース番号（FRLI。1〜1023）

フレームリレーインターフェースに論理インターフェース（FRLI）を追加する。
論理インターフェースにDLCを割り当てるには、SET FRAMERELAY DLCコマンドのLIパラメーターを使う。また、論理インターフェースにIPアドレスを割り当てるときは、ADD IP INTERFACEコマンドでインターフェース名を「fr0.0」、「fr0.1」のように指定する。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

LI: 論理インターフェース番号。有効範囲は1〜1023。論理インターフェース「0」は、フレームリレーインターフェースの作成時に自動的に作成されるデフォルトの論理インターフェース。

TYPE: 論理インターフェースの種類。PTP（Point-To-Point）は、DLCをひとつしか割り当てない場合に指定する。NBMA（Non-Broadcast Multiple Access）を指定した場合は、複数のDLCを割り当てることができる。デフォルトはNBMA。

例

``■ フレームリレーインターフェース「0」上に論理インターフェース「1」を追加する。
`ADD FR=0 LI=1`

関連コマンド

CREATE FRAMERELAY
DELETE FRAMERELAY LI
DISABLE FRAMERELAY LI DEBUG
ENABLE FRAMERELAY LI DEBUG
SET FRAMERELAY DLC
SHOW FRAMERELAY LI

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H