[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# IP/DHCP/BOOTPリレー

      - 基本設定

DHCP/BOOTPリレーエージェント機能は、受信したDHCP/BOOTPパケットを別セグメントのDHCP/BOOTPサーバーに転送する機能です。

> Note - DHCP/BOOTPリレーエージェント機能とDHCPサーバー機能は併用できません。

一般的に、DHCP/BOOTPパケットはブロードキャストで送信されるため、クライアントとサーバーは同一のセグメント（LAN）上にある必要があります。
このような場合でも、DHCP/BOOTPリレーエージェント機能を使用すれば、クライアントとサーバーが別のLANにある場合でも、DHCP/BOOTPを利用することができます。

基本設定

ここでは、次のようなネットワーク構成を例に解説します。

ルーターAの設定

1. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
2. EthernetインターフェースにIPアドレスを設定します。

   `ADD IP INT=eth0 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
3. DHCP/BOOTPリレーエージェント機能を有効にします。

   `ENABLE BOOTP RELAY ↓`
4. DHCP/BOOTPパケットの転送先を指定します。

   `ADD BOOTP RELAY=192.168.10.5 ↓`

以上で設定は完了です。
■ DHCP/BOOTPリレーエージェント機能の設定内容を確認するには、SHOW BOOTP RELAYコマンドを使います。
■ DHCP/BOOTPパケットの最大転送回数を設定するには、SET BOOTP MAXHOPSコマンドを使います。デフォルトは4ホップです。

`SET BOOTP MAXHOPS=3 ↓`

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H