## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  123 BGP-4：基本設定例
##  ルーターAのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0
SET IP AUTONOMOUS=65010
ADD BGP PEER=192.168.100.2 REMOTEAS=65010
ADD BGP IMPORT=STATIC
ENABLE BGP PEER=192.168.100.2
