＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #158

# マルチグループVRRP設定

VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）は、複数のルーターを連携させ1台のルーターであるかのように見せかけることで、IPネットワークの冗長構成を可能にする機能です。ここでは、マルチグループVRRPの使用例を示します。

次のようなネットワーク構成を例に解説します。

マルチグループVRRPは1つのネットワークに複数のVRRPを設定することで負荷分散をさせることができます。この構成ではルーターAとルーターBに192.168.1.100(VRID=1)と192.168.1.200(VRID=2)をバーチャルIPに設定しています。ルーターAではVRID=1の優先度を、ルーターBではVRID=2の優先度をデフォルトよりも高く設定しています。各ルーターのVRIDのステートは以下のようになります。

表 1
VRID | ルーターA | ルーターB
1 | MASTER | BACKUP
2 | BACKUP | MASTER

クライアントには、バーチャルIPアドレスをデフォルトゲートウェイとして設定しますが、この例ではクライアントAには192.168.1.100を、クライアントBには192.168.1.200を設定することでクライアントAからのトラフィックはルーターA経由、クライアントBからのトラフィックはルーターB経由で通信し負荷分散することができます。なおクライアントCからのトラフィックはルーターA経由となります。
ルーターAが故障すると同ルーターが定期的に送信しているVRRP AdvertisementパケットをルーターBが受信できなくなります。この場合、ルーターBはルーターAがダウンしたものと見なしてVRID=2のステートをマスターに移行しデフォルトゲートウェイアドレスを引き継ぎます。このとき、クライアントAからのトラフィックはルーターB経由となります。ルーターAが復旧すると、ルーターBのVRID=2のステートはバックアップに戻ります。またルーターBが故障した場合は、クライアントBからのトラフィックはルーターA経由で通信できます。

ルーターAの設定

1. IPモジュールを有効にし、各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=ETH0 IP=192.168.1.1 ↓
   ADD IP INT=ETH1 IP=192.168.2.1 ↓
   `
2. VRRPを有効にします。

   `ENABLE VRRP ↓
   `
3. eth0にVRID=1とVRID=2を割り当てます。バーチャルIPアドレスは192.168.1.100および192.168.1.200とします。VRID=1をデフォルトのマスターにするため、優先度をデフォルトの 100 よりも高い 101 に設定します。

   `CREATE VRRP=1 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.100 PRIORITY=101 ↓
   CREATE VRRP=2 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.200 ↓
   `
4. eth1にVRID=3を割り当てます。バーチャルIPアドレスは192.168.2.100とします。こちらをデフォルトのマスターにするため、優先度をデフォルトの 100 よりも高い 101 に設定します。

   `CREATE VRRP=3 OVER=ETH1 IPADDRESS=192.168.2.100 PRIORITY=101 ↓
   `
5. eth1がダウンした場合に eth0側（VRID=1）の優先度を 99 に下げ、ルーターBのVRID=1がマスターになるよう設定します。

   `ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=ETH1 NEWPRIORITY=99 ↓
   `
6. eth0がダウンした場合に eth1側（VRID=3）の優先度を 99 に下げ、ルーターBがマスターになるよう設定します。

   `ADD VRRP=3 MONITOREDINTERFACE=ETH0 NEWPRIORITY=99 ↓
   `
7. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

ルーターBの設定

1. IPモジュールを有効にし、各インターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ENABLE IP ↓
   ADD IP INT=ETH0 IP=192.168.1.10 ↓
   ADD IP INT=ETH1 IP=192.168.2.10 ↓
   `
2. VRRPを有効にします。

   `ENABLE VRRP ↓
   `
3. eth0にVRID=1とVRID=2を割り当てます。バーチャルIPアドレスは192.168.1.100および192.168.1.200とします。VRID=2をデフォルトのマスターにするため、優先度をデフォルトの 100 よりも高い 101 に設定します。

   `CREATE VRRP=1 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.100 ↓
   CREATE VRRP=2 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.200 PRIORITY=101 ↓
   `
4. eth1にVRID=3を割り当てます。バーチャルIPアドレスは192.168.2.100とします。優先度はデフォルト値の 100 とします。

   `CREATE VRRP=3 OVER=ETH1 IPADDRESS=192.168.2.100 ↓
   `
5. eth1がダウンした場合に eth0側（VRID=2）の優先度を 99 に下げ、ルーターAのVRID=2がマスターになるよう設定します。

   `ADD VRRP=2 MONITOREDINTERFACE=ETH1 NEWPRIORITY=99 ↓
   `
6. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

基本設定は以上です。
LAN上の各ホストには、デフォルトゲートウェイとして、バーチャルルーターのIPアドレスを設定します。クライアントAには192.168.1.100を、クライアントBには192.168.1.200を設定します。通常時には、ルーターAのVRID=1およびルーターBのVRID=2がマスターとして機能し、LAN間のトラフィックを転送します。ルーターAのインターフェースのどちらか（eth0、eth1）がダウンした場合は、ルーターBのVRID=1はマスターとなりバーチャルルーターとしての役割を引き継ぎます。このとき、バーチャルルーターのIPアドレスとMACアドレスは変化しないため、LAN上のホストがルーターの切り替えを意識することはありません。

まとめ

ルーターAのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=ETH0 IP=192.168.1.1 ↓ ADD IP INT=ETH1 IP=192.168.2.1 ↓ ENABLE VRRP ↓ CREATE VRRP=1 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.100 PRIORITY=101 ↓ CREATE VRRP=2 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.200 ↓ CREATE VRRP=3 OVER=ETH1 IPADDRESS=192.168.2.100 PRIORITY=101 ↓ ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=ETH1 NEWPRIORITY=99 ↓ ADD VRRP=3 MONITOREDINTERFACE=ETH0 NEWPRIORITY=99 ↓`

ルーターBのコンフィグ [テキスト版]

`ENABLE IP ↓ ADD IP INT=ETH0 IP=192.168.1.10 ↓ ADD IP INT=ETH1 IP=192.168.2.10 ↓ ENABLE VRRP ↓ CREATE VRRP=1 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.100 ↓ CREATE VRRP=2 OVER=ETH0 IPADDRESS=192.168.1.200 PRIORITY=101 ↓ CREATE VRRP=3 OVER=ETH1 IPADDRESS=192.168.2.100 ↓ ADD VRRP=2 MONITOREDINTERFACE=ETH1 NEWPRIORITY=99 ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #158

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）