## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  74 OSPF ASBR（AS境界ルーター）設定例
##  ルーターBのコンフィグ

ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0
ADD IP RIP INT=vlan1
ADD IP INT=eth0 IP=192.168.100.2 MASK=255.255.255.0
ADD OSPF AREA=0.0.0.0
ADD OSPF RANGE=192.168.100.0 MASK=255.255.255.0 AREA=0.0.0.0
ADD OSPF INT=eth0 AREA=0.0.0.0
SET OSPF RIP=BOTH ASEXTERNAL=ON
ENABLE OSPF
