[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW OSPF RANGE

カテゴリー：IP / 経路制御（OSPF）

`SHOW OSPF RANGE[=ipadd] [AREA={BACKBONE|area-number}]`

ipadd: IPアドレス
area-number: OSPFエリアID（a.b.c.dの形式）

本システム上で定義されているエリアの構成ネットワーク範囲の情報を表示する。

パラメーター

RANGE: レンジアドレス。省略時はすべてのレンジが表示される。

AREA: OSPFエリアID。省略時はすべてのエリアが表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show ospf range

    Base IP address    State     Mask             Area             Effect
    -------------------------------------------------------------------------------
    172.16.0.0         Active    255.255.192.0    1.1.1.1          Advertise
    192.168.10.0       Active    255.255.255.0    Backbone         Advertise
    -------------------------------------------------------------------------------

表 1
Base IP address | ネットワーク範囲のベースアドレス
State | 該当ネットワーク範囲の状態。ActiveまたはInactive。アクティブなエリアに関連付けられているときにActiveと表示される
Mask | ネットマスク
Area | 所属エリアID
Effect | 該当アドレス範囲の経路情報をネットワークサマリーLSAでエリア外部に通知するかどうか。「Advertise」（通知する）か「Do not advertise」（通知しない）のいずれか

関連コマンド

ADD OSPF RANGE
DELETE OSPF RANGE
SET OSPF AREA

参考

RFC2328, OSPF Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H