[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW L2TP TUNNEL

カテゴリー：L2TP / 一般コマンド

`SHOW L2TP TUNNEL[=tunnel-id] [CALL[=call-id]] [COUNTER]`

tunnel-id: トンネルID（1〜65535）
call-id: コールID（1〜65535）

L2TPトンネルに関する情報を表示する。

パラメーター

TUNNEL: トンネルID。省略時はすべてのトンネルに関する情報が表示される。

CALL: L2TPコールID。省略時はすべてのコールに関する情報が表示される。

COUNTER: 統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show l2tp tunnel
    Tunnel ID ..................... 65278
      State ....................... established
      Started ..................... 02-Oct-2001 11:56:04
      Debug ....................... disabled
      Receive Window .............. 4
      Remote IP Address ........... 12.34.56.78
      Remote UDP Port ............. 1701
      Remote Tunnel ID ............ 46676
      Remote Receive Window ....... 4
      Remote Firmware ............. 2-2
      Remote Framing .............. sync+async
      Remote Bearer ............... digital+analog
      Remote Hostname ............. bulbul
      Max Timeout (s ) ............ 5
      Round Time Trip ............. 14
      Adaptive Time-Out ........... 14
      Last Acked .................. 2
      Next Sent ................... 3
      Next Received ............... 3
      Calls Active ................ 1
        Call ID ......................... 29131
        Tunnel ID ....................... 65278
        Server Type ..................... LNS
        Started ......................... 02-Oct-2001 11:56:04
        Username ........................ not set
        State ........................... established
        Call Serial Number .............. 5
        Remote Call ID .................. 43202

    Manager > show l2tp tunnel call
      Call ID ......................... 52987
      Tunnel ID ....................... 8323
      Server Type ..................... LNS
      Started ......................... 02-Oct-2001 11:57:11
      Username ........................ not set
      State ........................... established
      Call Serial Number .............. 6
      Remote Call ID .................. 32012

    Manager > show l2tp tunnel counter
    Tunnel ID ..................... 8323
      State ....................... established
      Started ..................... 02-Oct-2001 11:57:11
      Remote IP Address ........... 12.34.56.78
      Remote UDP Port ............. 1701
      Remote Tunnel ID ............ 12765
      Remote Hostname ............. bulbul
      In Control Packets .............. 3
      In Control Packets With Data .... 3
      In Control Packets No Data ...... 0
      Processed Control Packets ....... 3
      In Order Control Packets ........ 3
      Out Of Order Control Packets .... 0
      Order Discarded Ctl Packets ..... 0
      Out Control Packets ............. 4
      Out Control Packets With Data ... 3
      Out Control Packets No Data ..... 1
      Out Flow Control Timeouts ....... 0

表 1
Tunnel ID | 自分側でのトンネルID
State | トンネルの状態。idle、wait-ctl-reply、wait-ctl-conn、wait-reply、established、illegalのいずれか
Started | トンネル作成日時
Debug | デバッグ機能の有効・無効。有効時はデバッグオプションも表示される。disabled、state、packet、illegalのいずれか
Receive Window | 自分側の受信ウィンドウサイズ（パケット数）
Remote IP address | 相手側（L2TPサーバー）のIPアドレス
Remote UDP Port | 相手側のUDPポート番号
Remote Tunnel ID | 相手側でのトンネルID
Remote Receive Window | 相手側の受信ウィンドウサイズ（パケット数）
Remote Firmware | 相手側のファームウェアバージョン
Remote Framing | 相手側のフレームタイプ。none、sync、async、sync+asyncのいずれか
Remote Bearer | 相手側のベアラータイプ。none、digital、analog、digital+analogのいずれか
Remote Hostname | 相手側のホスト名。相手がARシリーズの場合は、SET SYSTEM NAMEコマンドで設定したシステム名になる
Max Timeout (s) | このトンネルを通過するL2TPトラフィックの最大往復時間（秒）
Round Trip Time | このトンネルを通過するL2TPトラフィックの平均往復時間（秒）（実測）
Adaptive Time-Out | ACKが返送されるまでの待ち時間（秒）
Last Acked | 最後に受信したL2TPデータパケットに対するACKパケットの番号
Next Sent | 次に送信するL2TPデータパケットのシーケンス番号
Next Received | 次に受信することを期待しているL2TPデータパケットのシーケンス番号
Calls Active | このトンネル上に張られているコールセッションの本数
Call ID | 自分側でのコールID（セッションID）
Server Type | サーバーモード。LACまたはLNS
Started | コールセッションの開始日時
Username | コールユーザー名
State | コールセッションの状態。idle、wait-cs-answer、wait-connect、establishedのいずれか
Call Serial Number | 自分側のコールシリアル番号
Remote Serial Number | 相手側のコールシリアル番号（相手側が発呼した場合）
Remote Call ID | 相手側でのコールID（セッションID）

表 2：アクティブなコールIDを指定
Call ID | 自分側でのコールID（セッションID）
Started | コールセッションの開始日時
Username | コールユーザー名
State | コールセッションの状態。idle、wait-cs-answer、wait-connect、establishedのいずれか
Debug | デバッグ機能の有効・無効。有効時はデバッグオプションも表示される。disabled、state、packet、illegalのいずれか
Call Serial Number | 自分側でのコールシリアル番号
Remote Call ID | 相手側でのコールID（セッションID）
Authentication Type | 代理認証の形式（Proxy Authentication Type）
Remote Receive Window | 相手側の受信ウィンドウサイズ（パケット数）
Processing Delay | 処理遅延（0.1秒単位）
Physical Channel | 相手側の物理チャンネル番号。内容はベンダー依存
Framing | 相手側のフレームタイプ。none、sync、async、sync+asyncのいずれか
Bearer | 相手側のベアラータイプ。none、digital、analog、digital+analogのいずれか
Connect Speed | リモート（ダイヤルアップ）ユーザーとの接続速度
Dialed Number | リモート（ダイヤルアップ）ユーザーのISDN/電話番号。未設定時はnot set
Sub-Address | リモート（ダイヤルアップ）ユーザーのISDNサブアドレス。Dialed NumberがISDN番号の場合に使用される。未設定時はnot set
Private Group ID | プライベートグループID
Remote Processing Delay | 相手側が要求した処理遅延（0.1秒単位）
Remote Physical Channel | 相手側が要求した物理チャンネル番号。内容はベンダー依存
Remote Framing | 相手側から要求されたフレームタイプ。リモート（ダイヤルアップ）ユーザーとの接続に使用する通信方式を示す。none、sync、async、sync+asyncのいずれか
Remote Bearer | 相手側から要求されたベアラータイプ。リモート（ダイヤルアップ）ユーザーとの接続に使用する回線種別を示す。none、digital、analog、digital+analogのいずれか
Remote Connect Speed | 相手側から要求された接続速度。LACからリモートユーザーにダイヤルアップするときの接続速度を示す
Remote Dialed Number | 相手側が指定したISDN/電話番号。リモートユーザーにダイヤルアップするときに使用する番号を示す
Remote Sub-Address | 相手側が指定したISDNサブアドレス。リモートユーザーにダイヤルアップするときに使用するサブアドレスを示す
Remote Private Group ID | 相手側が指定したプライベートグループID
Round Trip Time | このトンネルを通過するL2TPトラフィックの平均往復時間（秒）（実測）
Adaptive Time-Out | ACKが返送されるまでの待ち時間（秒）
Last Acked | 送達確認済み（Ack送信済み）の最新の受信L2TPデータパケット番号
Unacked | 相手から送達確認を受けとっていない送信済みL2TPデータパケットの数
Received Unacked | まだ送達確認を返していない受信L2TPデータパケットの数
Force Ack Window | 送達確認ウィンドウサイズ（パケット数）
Current Window | 自分側の受信ウィンドウサイズ（パケット数）
Tx Queue Length | 送信待ちパケット数
Next Sent | 次に送信するL2TPデータパケットのシーケンス番号
Next Received | 次に受信することを期待しているL2TPデータパケットのシーケンス番号
In Discards | 受信L2TPデータパケットのうち、エラーのため破棄されたものの数
In Packets | L2TPデータパケット受信数
In Bytes | L2TPデータ受信バイト数
Out Packets | L2TPデータパケット送信数
Out Bytes | L2TPデータ送信バイト数

表 3：COUNTERオプション
Tunnel ID | 自分側でのL2TPトンネルID
State | トンネルの状態。idle、wait-ctl-reply、wait-ctl-conn、wait-reply、established、illegalのいずれか
Started | トンネル作成日時
Remote IP address | 相手側（L2TPサーバー）のIPアドレス
Remote UDP Port | 相手側のUDPポート番号
Remote Tunnel ID | 相手側でのトンネルID
Remote Hostname | 相手側のホスト名。相手がARシリーズの場合は、SET SYSTEM NAMEコマンドで設定したシステム名になる
In Control Packets | L2TPコントロールパケット受信数
In Control Packets With Data | 受信したL2TPコントロールパケットのうち、データを含むものの数
In Control Packets No Data | 受信したL2TPコントロールパケットのうち、データを含まないものの数
Processed Control Packets | 受信したL2TPコントロールパケットのうち本ルーターが処理したものの数
In Order Control Packets | 順序通りに受信したL2TPコントロールパケット数
Out Of Order Control Packets | 順序が狂って受信したL2TPコントロールパケット数
Order Discarded Ctl Packets | 順序が狂っていたため破棄した受信L2TPコントロールパケット数
Out Control Packets | L2TPコントロールパケット送信数
Out Control Packets With Data | データ付きで送信したL2TPコントロールパケット数
Out Control Packets No Data | データなしで送信したL2TPコントロールパケット数
Out Flow Control Timeouts | L2TPコントロールタイムアウトパケット送信数
Call ID | 自分側でのコールID（セッションID）
Started | コールセッションの開始日時
Username | コールユーザー名
State | コールセッションの状態。idle、wait-cs-answer、wait-connect、establishedのいずれか
Call Serial Number | 自分側でのコールシリアル番号
Remote Call ID | 相手側でのコールID（セッションID）
In Packets | L2TPパケット受信数
In Bytes | L2TPデータ受信バイト数
In Payload Packets | 受信L2TPデータパケット数
In Payload Packets With Data | 受信したL2TPデータパケットのうち、データを含むものの数
In Payload Packets No Data | 受信したL2TPデータパケットのうち、データを含まないものの数
Processed Payload Packets | 受信したL2TPデータパケットのうち、本ルーターが処理したものの数
In Order Payload Packets | 順序通りに受信したL2TPデータパケット数
Out Of Order Payload Packets | 順序が狂って受信したL2TPデータパケット数
Order Discarded Packets | 順序が狂っていたため破棄した受信したL2TPデータパケット数
In Discards | 受信したL2TPデータパケットのうち破棄されたものの数
Out Packets | L2TPパケット送信数
Out Bytes | L2TPデータ送信バイト数
Out Payload Packets | L2TPデータパケット送信数
Out Payload Packets With Data | データ付きで送信したL2TPデータパケットの数
Out Payload Packets No Data | データなしで送信したL2TPデータパケットの数
Out Flow Payload Timeouts | L2TPデータパケット送信タイムアウト発生数

関連コマンド

ACTIVATE L2TP CALL
ADD L2TP CALL
ADD L2TP USER
DEACTIVATE L2TP CALL
DELETE L2TP CALL
DELETE L2TP USER
SET L2TP CALL
SET L2TP USER
SHOW L2TP
SHOW L2TP CALL

参考

RFC2661, Layer Two Tunnelling Protocol "L2TP"

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H