[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW RSVP PROXY

カテゴリー：RSVP / RSVPプロキシー

`SHOW RSVP PROXY[=proxy-name]`

proxy-name: プロキシーエントリー名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別しない）

RSVPプロキシーエントリーの設定情報を表示する。

パラメーター

PROXY: プロキシーエントリー名。省略時はすべてのエントリーに関する情報が表示される。

入力・出力・画面例

    Manager > show rsvp proxy

    RSVP proxy agent

    Enabled ................ Yes

    RSVP PATH proxy entries
    ------------------------------------------------------------------------
    bap
      Enabled ..... Yes
      Matches ..... 15
      Session ..... TCP,192.168.20.0/0-65535
        Mask ...... 255.255.255.0
      Timeout ..... 30s
      PathID ...... 192.168.10.0/23
        Mask ...... 255.255.255.0
      TSpec ....... [t,4000,1000,4000,100,2000]
    ------------------------------------------------------------------------

    RSVP RESV proxy entries
    ------------------------------------------------------------------------
    bar
      Enabled ..... Yes
      Matches ..... 6
      Session ..... TCP,192.168.10.0/23
        Mask ...... 255.255.255.0
      Interface ... eth0
      Style ....... FF
      Flow spec ... [cl,4000,1000,4000,100,2000]
    ------------------------------------------------------------------------

表 1
RSVP proxy agentセクション | RSVPプロキシーエージェントに関する情報が表示される
Enabled | プロキシーエージェントが有効かどうか
RSVP PATH proxy entriesセクション | 送信側（Path）プロキシーエントリーに関する情報が表示される
RSVP RESV proxy entriesセクション | 受信側（Resv）プロキシーエントリーに関する情報が表示される
<name> | プロキシーエントリー名
Enabled | プロキシーエントリーが有効かどうか
Matches | 合計プロキシーセッション数
Session | セッション（トラフィックフローの終点）
Session/Mask | Sessionアドレスに対するネットマスク
Timeout | 送信側プロキシーエントリーの予約帯域解放タイムアウト（秒）
PathID | Path ID（トラフィックフローの始点）
Path/Mask | Path IDアドレスに対するネットマスク
TSpec | Pathメッセージのフロー仕様 TSpec。[t,(r),(d),(p),(m),(M)]の形式。(r)は平均転送レート（バイト/秒）、(d)は平均パケットサイズ（バイト）、(p)は転送ピークレート（バイト/秒）、(m)は最小MTU値（バイト）、(M)は最大MTU値（バイト）を示す
Interface | 受信側プロキシーエントリーのインターフェース
Style | 帯域予約形態。FF（Fixed Filter）のみサポート
Flow spec | ResvメッセージのQoS要求仕様 Flowspec。形式は[cl,(r),(d),(p),(m),(M)]で、(r)は平均転送レート（バイト/秒）、(d)は平均パケットサイズ（バイト）、(p)は転送ピークレート（バイト/秒）、(m)は最小MTU値（バイト）、(M)は最大MTU値（バイト）を示す

関連コマンド

CREATE RSVP PROXY
DESTROY RSVP PROXY
DISABLE RSVP PROXY
ENABLE RSVP PROXY
SET RSVP PROXY
SHOW RSVP PROXY COUNTER

参考

RFC1112, Host Extensions for IP Multicasting
RFC1812, Requirements for IP Version 4 Routers
RFC2205, Resource ReSerVation Protocol (RSVP) -- Version 1 Functional Specification
RFC2211, Specification of the Controlled-Load Network Element Service

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H