[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET BGP

カテゴリー：IP / 経路制御（BGP-4）

`SET BGP [CONFEDERATIONID={NONE|1..65534}] [LOCALPREF={DEFAULT|0..4294967295}] [MED={NONE|0..4294967294}] [PREFEXT={DEFAULT|1..255}] [PREFINT={DEFAULT|1..255}] [TABLEMAP[=routemap]]`

routemap: ルートマップ名（0〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別する）

BGP-4のグローバル設定パラメーターを変更する。

パラメーター

CONFEDERATIONID: 所属するASコンフェデレーションのID。デフォルトはNONE。

LOCALPREF: I-BGPセッションで通知するLOCAL_PREF属性のデフォルト値。ルートマップでLOCAL_PREF値を明示的に変更しない限り、このパラメーターの値が使用される。デフォルトは100。LOCAL_PREFはAS内での経路選択に用いられる優先度で、大きいほど優先度が高い。

MED: E-BGPセッションで通知するMULTI_EXIT_DISC（MED）属性のデフォルト値。ルートマップでMULTI_EXIT_DISC値を明示的に変更しない限り、このパラメーターの値が使用される。デフォルトはNONE（MULTI_EXIT_DISC属性を含めない）。MULTI_EXIT_DISCは、隣接ASと複数点で接続している場合に、接続点を選択するために使う値。他の条件が同じであれば、MULTI_EXIT_DISCの値が小さい経路を選択する。

PREFEXT: ルーターの経路表（SHOW IP ROUTEコマンドで表示できるもの）における、E-BGPピアから学習した経路の優先度。デフォルトは170。

PREFINT: ルーターの経路表（SHOW IP ROUTEコマンドで表示できるもの）における、I-BGPピアから学習した経路の優先度。デフォルトは170。

TABLEMAP: BGP経由で学習した経路をルーターの経路表にインポートする際に適用するルートマップ。ルートマップを解除するときは、ルートマップ名を指定せず、単に「TABLEMAP」と指定する。デフォルトはルートマップなし。

関連コマンド

ADD BGP CONFEDERATIONPEER
DELETE BGP CONFEDERATIONPEER
SHOW BGP
SHOW BGP CONFEDERATION

参考

RFC1771, A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
RFC1772, Application of the Border Gateway Protocol in the Internet
RFC1930, Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS)
RFC1997, BGP Communities Attribute
RFC3065, Autonomous System Confederations for BGP

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H