[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DELETE IP ROUTE

カテゴリー：IP / 経路制御（スタティック）

`DELETE IP ROUTE=ipadd MASK=ipadd INTERFACE=interface NEXTHOP=ipadd`

ipadd: IPアドレスまたはネットマスク
interface: IPインターフェース名（eth0、ppp0など）

スタティック経路を削除する。ダイナミック経路は削除できない。

パラメーター

ROUTE: 宛先ネットワークのIPアドレス

MASK: 宛先ネットワークのネットマスク

INTERFACE: 本経路宛てパケットを送出するIPインターフェース名

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPアドレス

例

``■ デフォルト経路を削除する。
`DELETE IP ROUTE=0.0.0.0 MASK=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=192.168.100.2`

関連コマンド

ADD IP ROUTE
SET IP ROUTE
SHOW IP ROUTE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H