## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  83 VRRP（WAN）
##  ルーターAのコンフィグ

SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
CREATE TDM GROUP=AC INTERFACE=bri0 SLOTS=1-2
CREATE PPP=0 OVER=TDM-AC LQR=OFF ECHO=10
ENABLE IP
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.1.100
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXTHOP=0.0.0.0
ENABLE VRRP
CREATE VRRP=1 OVER=vlan1 IP=192.168.1.1 PRIORITY=101
ADD VRRP=1 MONITOREDINTERFACE=ppp0 NEWPRIORITY=99
ENABLE TRIGGER
CREATE TRIGGER=1 INT=ppp0 EVENT=UP CP=LCP SCRIPT=pppup.scp
CREATE TRIGGER=2 MODULE=VRRP EVENT=UPMASTER VRID=1 SCRIPT=v1master.scp
