[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW IGMPSNOOPING

カテゴリー：IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`SHOW IGMPSNOOPING [VLAN={={vlan-name|1..4094|ALL}]`

vlanname: VLAN名（1〜32文字。英数字とアンダースコア（_）、ハイフンを使用可能。大文字小文字を区別しない）

IGMP Snoopingの情報を表示する。

パラメーター

VLAN: 指定したVLANにおける情報だけを表示する。省略時およびALLを指定した場合は、すべてのVLANが対象となる。

入力・出力・画面例

    Manager > show igmpsnooping
    IGMP Snooping
    --------------------------------------------------------------------------------
    Status ........................... Enabled
    Disabled All-groups ports ........ None

    Vlan Name (vlan id) ..... default (1)
    Fast Leave .............. On
    Static Router Ports ..... None
    Group List ..............

      Group. 239.1.2.3                          Entry timeout 105 secs
      Ports  None

      Group. 239.1.2.100                        Entry timeout 247 secs
      Ports  1

      Group. 239.9.9.1                          Entry timeout Infinity
      Ports  3,5

    Vlan Name (vlan id) ..... vlan2 (2)
    Fast Leave .............. On
    Group List ..............

      Group. 239.1.2.100                        Entry timeout 256 secs
      Ports  None

      All Groups                                Entry timeout 260 secs
      Ports  5

    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Status | IGMP Snoopingの状態。EnabledかDisabled
Disabled All-groups ports | All Groupへの所属が禁止されているポートの一覧
Vlan Name (vlan id) | VLAN名（VLAN ID）
Fast Leave | 該当VLANにおける高速脱退機能の有効・無効
Static Router Ports | 未サポート
Group List | マルチキャストグループの一覧（グループエントリー一覧）
Group. | マルチキャストグループアドレス
Ports | メンバーが存在するポート。存在しないときはNoneと表示される
Entry timeout | 該当グループのエントリーを削除するまでの時間（秒）

関連コマンド

DISABLE IGMPSNOOPING
ENABLE IGMPSNOOPING
SHOW IGMPSNOOPING VLAN COUNTERS

参考

RFC2236, Internet Group Management Protocol, Version 2

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H