[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP ROUTE TEMPLATE

カテゴリー：IP / 経路制御

`SET IP ROUTE TEMPLATE=template [NEXTHOP=ipadd] [DLCI=dlci] [METRIC=1..16] [METRIC1=1..16] [METRIC2=1..65535] [POLICY=0..7] [PREFERENCE=0..65535]`

template: ルートテンプレート名（1〜31文字。大文字小文字を区別しない）
ipadd: IPアドレス
dlci: DLCI（0〜1023）

IPルートテンプレートの設定を変更する。

パラメーター

TEMPLATE: IPルートテンプレート名

NEXTHOP: ネクストホップルーターのIPアドレス。ダイレクト経路の場合は0.0.0.0を指定する。また、PPPインターフェース側に向けた経路の場合も0.0.0.0を指定できる。

DLCI: フレームリレー論理パス番号（DLCI）。INTERFACEにフレームリレーインターフェースを指定した場合に必要。

METRIC: RIPが使用するメトリック。METRIC1パラメーターも同じ意味。省略時は1

METRIC1: RIPが使用するメトリック。METRICパラメーターも同じ意味。省略時は1

METRIC2: OSPFが使用するメトリック。省略時は1

POLICY: 本経路のサービスタイプ（TOS）。省略時は0

PREFERENCE: 経路選択時の優先度。小さいほど優先度が高い。複数の経路が存在するときはもっとも優先度の高い経路が使用される。省略時の値はデフォルト経路（0.0.0.0）が360、その他のスタティック経路が60。なお、インターフェース経路は優先度0、RIP経路は優先度100、BGP経路は優先度170となる。

関連コマンド

ADD IP ROUTE TEMPLATE
CREATE IPSEC POLICY
DELETE IP ROUTE TEMPLATE
SHOW IP ROUTE TEMPLATE

参考

RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H