[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DISABLE FRAMERELAY SLOWSTART

カテゴリー：フレームリレー / 輻輳制御

`DISABLE FRAMERELAY=fr-interface SLOWSTART`

fr-interface: フレームリレーインターフェース番号（0〜63）

スロースタートメカニズムを無効にする。
本メカニズムは、データの送信レートを徐々に増加させていくことにより、網が輻輳状態になることを防ぐ機能。デフォルトは無効。

パラメーター

FRAMERELAY: フレームリレーインターフェース番号

関連コマンド

DISABLE FRAMERELAY CONGESTIONCONTROL
ENABLE FRAMERELAY CONGESTIONCONTROL
ENABLE FRAMERELAY SLOWSTART
SHOW FRAMERELAY

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H