[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BRIDGE STATION

カテゴリー：ブリッジング / フォワーディングデータベース

`SHOW BRIDGE STATION [{ADDRESS=macadd [MASK=macadd] |PORT=1..32}]`

macadd: MACアドレス（xx-xx-xx-xx-xx-xxの形式）

フォワーディングデータベースの内容を表示する。

パラメーター

ADDRESS: 表示するエントリーのMACアドレスを指定する。MASKと組み合わせて、部分一致によるフィルタリングが可能。たとえば、00-00-f4で始まるすべてのアドレスを表示させたいときは、ADDRESS=00-00-f4-00-00-00 MASK=ff-ff-ff-00-00-00と指定する。

MASK: 表示するエントリーのMACアドレスに対するマスク。ADDRESSパラメーターで指定したMACアドレスのうち、有効なビットを立てて指定する。

PORT: ブリッジポート番号。該当ポートに関連するエントリーのみを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show bridge station

    MAC address          Type          Port
    ---------------------------------------
    00-00-f4-95-fb-4a    Learned        2
    00-00-f4-63-1a-32    Learned        2
    00-00-f4-95-9c-96    Learned        2
    00-00-f4-95-9f-31    Learned        2
    00-00-f4-95-3f-07    Learned        2
    00-00-f4-c3-02-cf    Learned        2
    00-00-f4-90-19-9b    Learned        2
    00-90-27-92-63-22    Learned        2
    00-90-99-1e-e0-0a    Learned        1
    01-80-c2-00-00-10    self           0
    01-80-c2-00-00-0f    self           0
    01-80-c2-00-00-0e    self           0
    01-80-c2-00-00-0d    self           0
    01-80-c2-00-00-0c    self           0
    01-80-c2-00-00-0b    self           0
    01-80-c2-00-00-0a    self           0
    01-80-c2-00-00-09    self           0
    01-80-c2-00-00-08    self           0
    01-80-c2-00-00-07    self           0
    01-80-c2-00-00-06    self           0
    01-80-c2-00-00-05    self           0
    01-80-c2-00-00-04    self           0
    01-80-c2-00-00-03    self           0
    01-80-c2-00-00-02    self           0
    01-80-c2-00-00-01    self           0
    01-80-c2-00-00-00    self           0
    ---------------------------------------

    Manager > show bridge station address=00-00-f4-00-00-00 mask=ff-ff-ff-00-00-00

    MAC address          Type          Port
    ---------------------------------------
    00-00-f4-95-fb-4a    Learned        2
    00-00-f4-63-1a-32    Learned        2
    00-00-f4-95-9c-96    Learned        2
    00-00-f4-95-9f-31    Learned        2
    00-00-f4-95-3f-07    Learned        2
    00-00-f4-c3-02-cf    Learned        2
    00-00-f4-90-19-9b    Learned        2
    ---------------------------------------

表 1
MAC address | ステーションのMACアドレス
Type | エントリーの種類。self（ブリッジ自身が受信して学習したもの）、Management（スタティックエントリー。ADD BRIDGE STATIONコマンドまたはSNMPで設定したもの）、Learned（フィルタリング、フォワーディングプロセスの過程で学習したもの）
Port | ポート番号

関連コマンド

ADD BRIDGE STATION
DELETE BRIDGE STATION

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H