[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW TRACE

カテゴリー：IP / 一般コマンド

`SHOW TRACE`

TRACEコマンドのデフォルト設定、および、実行中あるいは前回のトレースルートに関する情報を表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show trace

    Trace information
    --------------------------------------------------------------------------------
    Defaults:
      Destination ................... 0.0.0.0
      Source ........................ 0.0.0.0
      Number of packets per hop ..... 3
      Timeout (seconds) ............. 3
      Type of service ............... 0
      Port .......................... 33434
      Minimum time to live .......... 1
      Maximum time to live .......... 30
      Addresses only output ......... Yes
      Direct output to screen ....... Yes

    Current:
      Destination ................... 172.16.212.32
      Source ........................ 0.0.0.0
      Number of packets per hop ..... 3
      Timeout (seconds) ............. 3
      Type of service ............... 0
      Port .......................... 33434
      Minimum time to live .......... 1
      Maximum time to live .......... 30
      Addresses only output ......... Yes
      Direct output to screen ....... Yes

    Results:
      Trace route in progress ....... No

     1. 172.16.28.32         9      9     10 (ms)
     2. 172.16.31.33         5      5      6 (ms)
     3. ***
     4. 172.16.16.32         9     10     11 (ms)
     5. 172.16.244.33       88     91     96 (ms)

      Last message ..................
    Target reached
    --------------------------------------------------------------------------------

表 1
Destination | トレースルートの目的地
Source | トレースルートパケットの始点IPアドレス
Number of packets per | 各ホップで送信するパケットの数
Timeout | 各パケットのタイムアウト値
Type of service | トレースルートパケットのTOS値
Port | 終点UDPポート番号
Minimum time to live | 1個目のパケットのTTL。最初の数ホップをスキップするためのもの
Maximum time to live | 最大ホップ数
Addresses only output | 名前解決をするかどうか
Direct output to screen | 結果を端末画面に表示するかどうか
Trace route in progress | 現在トレースルートを実行中かどうか
1- n | ホップ数、ゲートウェイのIPアドレス、最大、最小、平均往復時間（ミリ秒）
Last message | 前回TRACEコマンド実行時のメッセージ

関連コマンド

SET TRACE
STOP TRACE
TRACE

参考

RFC768, User Datagram Protocol
RFC791, INTERNET PROTOCOL
RFC792, INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL
RFC950, Internet Standard Subnetting Procedure
RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H