[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET INTERFACE TRAPDELAY

カテゴリー：インターフェース / 一般コマンド

`SET INTERFACE={ifindex|interface} TRAPDELAY=0..60`

ifindex: インターフェースインデックス（MIBのifIndex）
interface: インターフェース名

SNMPリンクアップ/リンクダウントラップを送信するタイミングを設定する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェースのifIndexまたはインターフェース名。ifIndexおよびインターフェース名は、SHOW INTERFACEコマンドで確認できる。

TRAPDELAY: SNMPリンクアップ/リンクダウントラップを送信するタイミングを遅らせる時間（秒）。デフォルトは0。

関連コマンド

SHOW INTERFACE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H