[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW BRIDGE COUNTER

カテゴリー：ブリッジング / 一般コマンド

`SHOW BRIDGE [PORT=1..32] COUNTER`

ブリッジモジュールの統計カウンター情報を表示する。

パラメーター

PORT: ブリッジポート番号

入力・出力・画面例

    Manager > show bridge counter

    Port Counters
    -------------------------------------------------------------------------------
                            eth0       eth1       ppp0

    01:Fr. In (Data)        0000003818 0000002336 0000000000
    02:Fr. In (STP)         0000000000 0000000000 0000000000
    03:Fr. for relaying     0000003818 0000002336 0000000000
    04:M-Cast Frames        0000000119 0000000012 0000000000
    05:Dis: Inactive        0000000000 0000000000 0000000000
    06:Dis: Inactive (STP)  0000000000 0000000000 0000000000
    07:Dis: STP Ignored     0000000000 0000000000 0000000000
    08:Dis: Framing Unknown 0000000000 0000000000 0000000000
    09:Dis: MAC Equal       0000000000 0000000000 0000000000
    10:Dis: Filter Match    0000000000 0000000000 0000000000
    11:Dis: For bridge int. 0000000000 0000000000 0000000000
    12:Dis: Same port       0000000000 0000000000 0000000000
    13:Dis: No Ports        0000000000 0000000000 0000000000
    14:Dis: Rcv Disab (STP) 0000000000 0000000000 0000000000
    15:Dis: Fil Match (STP) 0000000000 0000000000 0000000000
    16:Dis: Same Port (STP) 0000000000 0000000000 0000000000
    17:Dis: No Ports (STP)  0000000000 0000000000 0000000000
    18:Dis: Port Closed     0000000000 0000000000 0000000000
    19:Dis: MTU Exceeded 1  0000000000 0000000000 0000000000
    20:Dis: MTU Exceeded 2  0000000000 0000000000 0000000000
    21:Dis: MTU Exceeded 3  0000000000 0000000000 0000000000
    22:Relay (non-STP)      0000000000 0000000000 0000000000
    23:Relay (STP)          0000003818 0000002336 0000000000
    24:Relay Single         0000003802 0000002333 0000000000
    25:Relay Mult.          0000000000 0000000000 0000000000
    26:Bridge Gr Addr (STP) 0000000000 0000000003 0000000000
    27:Bridge Ignored (STP) 0000000005 0000000000 0000000000
    28:Source NonForw (STP) 0000000011 0000000000 0000000000
    29:Relay Single (STP)   0000000000 0000000000 0000000000
    30:Relay Mult. (STP)    0000000000 0000000000 0000000000
    31:Port Open            0000000000 0000000000 0000000000
    32:Port Closed          0000000000 0000000000 0000000000
    33:Port Open (STP)      0000000000 0000000000 0000000000
    34:Port Closed (STP)    0000000000 0000000000 0000000000
    35:Down Ignore (Demand) 0000000000 0000000000 0000000000
    36:Relay Out            0000003802 0000002333 0000000000
    37:Send Out             0000000206 0000000205 0000000000
    38:Sanity Check 1       0000000000 0000000000 0000000000
    39:Sanity Check 2       0000000000 0000000000 0000000000
    41:VW: No Tag           0000000000 0000000000 0000000000
    42:VW: Unattached VLAN  0000000000 0000000000 0000000000
    43:VW: Unknown VLAN     0000000000 0000000000 0000000000

    VLANs Attached to VLAN-to-WAN Bridge
    -------------------------------------
    vlan2 (vid 2)
      Packets Tx ...................... 0
      Packets Rx ...................... 0
      Packets Dropped by Device Limit . 0
    vlan3 (vid 3)
      Packets Tx ...................... 0
      Packets Rx ...................... 0
      Packets Dropped by Device Limit . 0
    vlan4 (vid 4)
      Packets Tx ...................... 0
      Packets Rx ...................... 0
      Packets Dropped by Device Limit . 0
    vlan5 (vid 5)
      Packets Tx ...................... 0
      Packets Rx ...................... 0
      Packets Dropped by Device Limit . 0

表 1
Interface Name | ブリッジポートのインターフェース名
01:Fr. In (Data) | データフレーム受信数
02:Fr. In (STP) | STPフレーム受信数
03:Fr for relaying | 転送対象フレーム数
04:M-Cast Frames | 受信マルチキャストフレーム数（ブロードキャストを含む）
05:Dis:Inactive | ブリッジが非アクティブなため破棄された受信フレーム数
06:Dis:Inactive (STP) | ブリッジが非アクティブなため破棄されたSTPフレーム受信数
07:Dis:STP Ignored | STPが非アクティブなため無視されたSTPフレーム受信数
08:Dis:Framing Unknown | フレームタイプ不明のため破棄された受信フレーム数。サポートしているフレームタイプは802.2、Ethernet Ver.2、SNAP
09:Dis:MAC Equal | 送信元と宛先のMACアドレスが同一なため破棄された受信フレーム数
10:Dis:Filter Match | フィルターによって破棄された受信フレーム数（STP無効時）
11:Dis:For bridge int. | ブリッジ宛てのため破棄された受信フレーム数
12:Dis:Same port | 宛先が同一ポートにあるため転送不要で破棄された受信フレーム数（STP無効時）
13:Dis:No Ports | 送出ポートがなく破棄された受信フレーム数（STP無効時）
14:Dis:Rcv Disab (STP) | 受信ポートがイネーブルでないため破棄された受信フレーム数（STP有効時）
15:Dis:Fil Match (STP) | フィルターによっては期された受信フレーム数（STP有効時）
16:Dis:Same Port (STP) | 宛先が同一ポートにあるため転送不要で破棄された受信フレーム数（STP有効時）
17:Dis:No Ports (STP) | 送出ポートがなく破棄された受信フレーム数（STP有効時）
18:Dis:Port Closed | 転送先ポートがクローズされているため破棄された受信フレーム数
19:Dis:MTU Exceeded 1 | 転送先ポート/インターフェースのMTUよりも大きいため破棄された受信フレーム数（Case 1）
20:Dis:MTU Exceeded 2 | 転送先ポート/インターフェースのMTUよりも大きいため破棄された受信フレーム数（Case 2）
21:Dis:MTU Exceeded 3 | 転送先ポート/インターフェースのMTUよりも大きいため破棄された受信フレーム数（Case 3）
22:Relay (non-STP) | STP無効時の転送フレーム数
23:Relay (STP) | STP有効時の転送フレーム数
24:Relay Single | 1ポートにのみ転送されたフレーム数（STP無効時）
25:Relay Mult. | 複数ポートに転送されたフレーム数（STP無効時）
26:Bridge Gr Addr (STP) | ブリッジグループアドレス宛ての受信フレーム数（STP有効時）
27:Bridge Ignored (STP) | ブリッジインターフェース宛ての受信フレーム数（STP有効時）
28:Source NonForw (STP) | 受信ポートがフォワーディング状態でないため破棄されたものの数（STP有効時）
29:Relay Single (STP) | 1ポートにのみ転送されたフレーム数（STP有効時）
30:Relay Mult (STP) | 複数ポートに転送されたフレーム数（STP有効時）
31:Port Open | ブリッジポートがオープンであり、データの送受信が可能であると、下位層インターフェースが示していた回数
32:Port Closed | ブリッジポートがクローズされていると、下位層インターフェースが示した回数
33:Port Open (STP) | ブリッジポートがオープンであり、STPトラフィックの送受信が可能であると、下位層インターフェースが示していた回数
34:Port Closed (STP) | ブリッジポートがクローズされており、STPトラフィックの送受信が不可能であると、下位層インターフェースが示した回数
35:Down Ignore (Demand) | 該当ポートがオンデマンドポートであるため、「port closed」であるとの情報を無視した回数
36:Relay Out | 該当ポートから送信された転送フレーム数
37:Send Out | 該当ポートから送信された非転送フレーム数
38:Sanity Check 1 | 内部的なデバッグカウンター
39:Sanity Check 2 | 内部的なデバッグカウンター
41:VW:No Tag | ブリッジ対象のWANインターフェースにて受信し、破棄されたUntagフレーム数。
42:VW:Unattached VLAN | ブリッジ対象のWANインターフェースにて、ブリッジ対象にアサインされていないVLAN宛てのタグ付フレームを受信し、破棄された数。
43:VW:Unknown VLAN | ブリッジ対象のWANインターフェースにて、自身に存在しないVLAN宛てのタグ付フレームを受信し、破棄された数。
VLANs Attached to VLAN-to-WAN Bridge | 各ポートごとのカウンター

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H