[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IPV6 INTERFACE

カテゴリー：IPv6 / IPv6インターフェース

`SET IPV6 INTERFACE=interface [IPADDRESS=ip6add/plen] [PUBLISH={YES|NO}] [PREFERRED={seconds|INFINITE}] [VALID={seconds|INFINITE}] [FILTER=0..99|NONE] [PRIORITYFILTER=200..299|NONE]`

interface: インターフェース名
ip6add: IPv6アドレス
plen: プレフィックス長（1〜128ビット）
seconds: 時間（1〜4294967295秒）

IPv6インターフェースの設定、あるいは、IPv6インターフェースに割り当てたアドレスの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

INTERFACE: インターフェース名

IPADDRESS: IPv6アドレス。アドレス/プレフィックス長の形式で指定する（例：3ffe:1234::1/64）。このパラメーターは、アドレスの有効期限を変更したいとき（PREFERREDかVALIDパラメーターを指定するとき）に指定する

PUBLISH: IPADDRESSで指定したアドレスのプレフィックスを、ルーター通知（RA）に含めるかどうか

PREFERRED: IPADDRESSで指定したIPv6アドレスの推奨有効時間（秒）。VALIDパラメーターの値と同じか、それよりも小さい値でなくてはならない

VALID: IPADDRESSで指定したIPv6アドレスの最終有効時間（秒）。有限な値を指定した場合は、期限を過ぎるとこのアドレスは消去される。少なくともPREFERREDパラメーターの値と同じか、それ以上に設定しなくてはならない

FILTER: このインターフェースで受信したIPv6パケットに適用するトラフィックフィルターの番号

PRIORITYFILTER: このインターフェースから送信するIPv6パケットに適用するプライオリティーフィルターの番号

例

``■ LAN側インターフェース（vlan1）にIPv6フィルター「0」を適用する。
`SET IPV6 INTERFACE=vlan1 FILTER=0`

関連コマンド

ADD IPV6 INTERFACE
CREATE IPV6 INTERFACE
DELETE IPV6 INTERFACE
DESTROY IPV6 INTERFACE
SHOW IPV6
SHOW IPV6 INTERFACE

参考

RFC2460, Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification
RFC2461, Neighbor Discovery for IP Version 6 (IPv6)
RFC2462, IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
RFC2463, Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
RFC2464, A Method for the Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H