＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↓ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #156

# DHCPv6サーバー基本設定

PCなどにIPv6アドレスなどのIP設定パラメーターを提供するDHCPv6サーバー機能の基本設定です。この例ではIPv6インターフェースの設定がすんでいるものと仮定して、DHCPv6サーバーの設定だけを解説しています。

DHCPv6サーバーは、DHCPv4サーバーと同様にクライアントの要求に対して、あらかじめプールされたIPアドレスの中から使用されていないアドレスを選び、一定期間クライアントに割り当てます。
ここでは、次のような構成のネットワークを例に解説します。IPv6アドレスの設定までは終わっているものと仮定しています。

表 1：ルーターの基本設定
DHCPv6ポリシー名 | test
DHCPv6レンジ名 | pool
DHCPv6レンジの開始IPアドレス | 3ffe:1:2:3::10
アドレスの最終有効時間（秒） | 3600
アドレスの推奨有効時間（秒） | 5760
DNSサーバー1のIPv6アドレス | 3ffe:1:2:3::2
DNSサーバー2のIPv6アドレス | 3ffe:1:2:3::3

1. DHCPv6機能を有効にします。

   `ENABLE DHCP6 ↓
   `
2. DHCPv6ポリシー「test」を作成します。

   `CREATE DHCP6 POLICY=test ↓
   `
3. DHCPv6ポリシー「test」に各種情報を設定します。ここではIPアドレスの有効時間とDNSサーバーを設定しています。

   `ADD DHCP6 POLICY=test T1TIME=3600 T2TIME=5760 DNSS=3ffe:1:2:3::2,3ffe:1:2:3::3 ↓
   `
4. クライアントに提供するIPv6アドレスの範囲を指定します。ここでは、3ffe:1:2:3::10から3ffe:1:2:3:ffff:ffff:ffff:ffffまでのアドレスを動的割り当て用に確保します。

   `CREATE DHCP6 RANGE=pool POLICY=test IP=3ffe:1:2:3::10/64 ↓
   `

   > Note - アドレスの範囲指定は下記のようにも設定できます。

   `CREATE DHCP6 RANGE=pool POLICY=test IP=3ffe:1:2:3::10-3ffe:1:2:3:ffff:ffff:ffff:ffff ↓
   `

   > Note - DNSサーバーアドレスを複数設定するときは、IPアドレスをカンマで区切って列挙します。このとき、カンマの前後にスペースを入れないよう注意してください。

5. DHCPv6ポリシーとインターフェースをリンクさせます。

   `ADD DHCP6 INTERFACE=vlan1 POLICY=test ↓
   `
6. 設定は以上です。設定内容をファイルに保存し、SET CONFIGコマンドで起動時設定ファイルに指定します。

   `CREATE CONFIG=router.cfg ↓
   SET CONFIG=router.cfg ↓
   `

メモ

■ DHCPv6の設定内容を確認するには、次のコマンドを使います。

`SHOW DHCP6 ↓`

■ DHCPv6ポリシーの情報を確認するには、次のコマンドを使います。

`SHOW DHCP6 POLICY ↓`

■ DHCPv6レンジ（割り当て用アドレスプール）の設定内容を確認するには、次のコマンドを使います。

`SHOW DHCP6 RANGE ↓`

■ DHCPv6クライアントの一覧は次のコマンドで確認できます。

`SHOW DHCP6 CLIENT ↓`

■ ホストに対してDHCPv6サーバーから IPv6アドレスと構成情報を取得させるには、以下のコマンドでRAパケットに Mflag と Oflag を設定する必要があります。

`SET IPV6 ND INTERFACE=interface MCONF=YES OCONF=YES ↓`

CentreCOM AR550S 設定例集 2.9 #156

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-04 Rev.M

＜前頁 次頁＞ ＜＜ ＞＞ ↑ 目次 （番号順 (詳細)・ 回線別 (詳細)・ 機能別 (詳細)）