[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# IPマルチキャスト/PIM

      - PIM-DM
      - PIM-SM
       - 基本設定
       - RPを静的に設定する方法

PIM-DM

PIM-DM（Protocol Independent Multicast - Dense Mode）は、Reverse Path Multicasting（RPM）を利用したマルチキャスト用経路制御プロトコルです。PIM-DMはシンプルさに重きを置いたプロトコルであり、広い帯域が利用可能でグループのメンバーが密集しているような環境に適しています。PIM-DMでは、明示的に配送停止の要求を受けるまでは、隣接するすべてのルーターにマルチキャストトラフィックを転送します。配送経路は送信者（始点）をルートとするツリー（始点木）状となります。
PIM-DMはDVMRPとよく似ていますが、マルチキャスト用の経路表を持たずにユニキャストの経路表を流用する点と、受信インターフェース以外のすべてのインターフェースにパケットを転送する点が異なります（DVMRPは「下流」と判断されるインターフェースにだけ出力します）。
また、後述するPIM-SMとは、名前と一部の制御メッセージが似ているだけで、まったく別のプロトコルです。PIM-DMは、PIM-SMとは異なり、ランデブーポイント（RP）やブートストラップルーター（BSR）といった特殊な役割を持ったルーターを使用しません。
ここでは、次のような構成のネットワークを例に、ルーターAとルーターB（ルーターCとDはBとほぼ同様の設定になります）の設定について解説します。PIM-DMでは、PIM-SMとは異なりBSRやRPといった特殊なルーターは使いません。基本的にすべてのルーターで同じ設定となります。

表 1
VLAN名 | VID | ネットワークアドレス | 所属スイッチポート
VLAN AB | 2 | 192.168.2.0/24 | ルーターA(1）、ルーターB（1）
VLAN AC | 3 | 192.168.3.0/24 | ルーターA(2-3）、ルーターC（1）
VLAN AD | 4 | 192.168.4.0/24 | ルーターA(4）、ルーターD（1）
VLAN BB | 20 | 192.168.20.0/24 | ルーターB(2-4）
VLAN CC | 30 | 192.168.30.0/24 | ルーターC(2-4）
VLAN DD | 40 | 192.168.40.0/24 | ルーターD(2-4）

ルーターAの設定

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=AB VID=2 ↓
   CREATE VLAN=AC VID=3 ↓
   CREATE VLAN=AD VID=4 ↓
   ADD VLAN=AB PORT=1 ↓
   ADD VLAN=AC PORT=2-3 ↓
   ADD VLAN=AD PORT=4 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-AB IP=192.168.2.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-AC IP=192.168.3.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-AD IP=192.168.4.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 各VLANインターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan-AB ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-AC ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-AD ↓
   `
5. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP ↓`
6. 各VLANインターフェースでIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP INT=vlan-AB ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-AC ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-AD ↓
   `
7. PIMを有効にします。

   `ENABLE PIM ↓`
8. 各VLANインターフェースでPIM-DMを有効にします。

   `ADD PIM INT=vlan-AB MODE=DENSE ↓
   ADD PIM INT=vlan-AB MODE=DENSE ↓
   ADD PIM INT=vlan-AD MODE=DENSE ↓
   `

ルーターBの設定（CとDもほぼ同様です）

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=AB VID=2 ↓
   CREATE VLAN=BB VID=20 ↓
   ADD VLAN=AB PORT=1 ↓
   ADD VLAN=BB PORT=2-4 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-AB IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-BB IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 各VLANインターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan-AB ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-BB ↓
   `
5. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP ↓`
6. 各VLANインターフェースでIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP INT=vlan-AB ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-BB ↓
   `
7. PIMを有効にします。

   `ENABLE PIM ↓`
8. 各VLANインターフェースでPIM-DMを有効にします。

   `ADD PIM INT=vlan-AB MODE=DENSE ↓
   ADD PIM INT=vlan-BB MODE=DENSE ↓
   `

以上で設定は完了です。
■ PIMの設定を確認するにはSHOW PIMコマンドを使います。
■ IGMPの設定を確認するにはSHOW IP IGMPコマンドを使います。

PIM-SM

PIM-SM（Protocol Independent Multicast - Sparse Mode）は、DVMRPやPIM-DMとは異なり、明示的に要求を出したネットワークにだけトラフィックを届けるSparseモードのマルチキャスト経路制御プロトコルです。このプロトコルは、グループのメンバーがネットワーク上に広くまばらに分散しているような環境で最適な動作をするよう設計されています。グループへの参加を表明していないルーターにトラフィックが配送されることは原則としてありません。これを実現するため、グループのトラフィックをとりまとめるRP（Rendezvous Point）というセンタールーターを用意し、RPを起点とする共有木を作成してトラフィックを配送します。

基本設定

PIM-SMでは、次のような役割のルーターが必要です。
■ DR（Designated Router：代表ルーター：各サブネットに1台）
各サブネットにおいて、実際にマルチキャストパケットの転送を担当するルーターをDR（代表ルーター）といいます。PIM-SMでは、マルチキャストクライアントが存在するIPサブネットごとにDR（代表ルーター）が必要です。サブネット内に複数のPIMルーターが存在する場合、インターフェースに設定されたDRPRIORITYの値がもっとも大きなルーターがDRとなります。DRPRIORITYが同じときは、IPアドレスの大きなルーターがDRになります。同一サブネット上のPIMルーターは定期的にHelloパケットを送信して互いの状態を監視しており、DRがダウンした場合は次点のルーターがDRになります。
■ RP（Rendezvous Point：ランデブーポイント：各マルチキャストグループに1台）
PIM-SMネットワークの中核をなす重要なルーター。マルチキャストグループごとに用意します。マルチキャストパケットの送信者と受信者（のDR）は、送受信を始めるにあたってRPにメッセージを送り、このような送信者・受信者が存在するということを伝えます。最初、送信者はマルチキャストパケットをRPにユニキャストします。すると、RPは通知のあった受信者に対してのみ、パケットをマルチキャストで転送します。RPの候補（C-RP）が複数存在する場合、PRIORITY値のもっとも小さいルーターがRPに選出されます。
■ BSR（Bootstrap Router：ブートストラップルーター：PIM-SMネットワークに1台）
PIM-SMネットワークにおいて、RP候補とマルチキャストグループの一覧、および、各グループのRP一覧を管理・広告するルーター。複数のBSR候補（C-BSR）が存在するときは、PREFERENCE値のもっとも大きいルーターがBSRに選出されます。
ここでは、次のような構成のネットワークを例に、ルーターA（RP兼BSR）とルーターB（ルーターCとDはBとほぼ同様の設定になります）の設定について解説します。
この例では、ルーターAにBSR（Bootstrap Router）とRP（Rendezvous Point）を兼務させます。
RPはマルチキャストグループごとに用意する必要があります。この例では、RP（ルーターA）に239.255.0.0〜239.255.0.255の範囲のマルチキャストトラフィックを担当させます。

表 2
VLAN名 | VID | ネットワークアドレス | 所属スイッチポート
VLAN AB | 2 | 192.168.2.0/24 | ルーターA(1）、ルーターB（1）
VLAN AC | 3 | 192.168.3.0/24 | ルーターA(2-3）、ルーターC（1）
VLAN AD | 4 | 192.168.4.0/24 | ルーターA(4）、ルーターD（1）
VLAN BB | 20 | 192.168.20.0/24 | ルーターB(2-4）
VLAN CC | 30 | 192.168.30.0/24 | ルーターC(2-4）
VLAN DD | 40 | 192.168.40.0/24 | ルーターD(2-4）

ルーターA（RP兼BSR）の設定

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=AB VID=2 ↓
   CREATE VLAN=AC VID=3 ↓
   CREATE VLAN=AD VID=4 ↓
   ADD VLAN=AB PORT=1 ↓
   ADD VLAN=AC PORT=2-3 ↓
   ADD VLAN=AD PORT=4 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-AB IP=192.168.2.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-AC IP=192.168.3.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-AD IP=192.168.4.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 各VLANインターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan-AB ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-AC ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-AD ↓
   `
5. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP ↓`
6. 各VLANインターフェースでIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP INT=vlan-AB ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-AC ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-AD ↓
   `
7. PIMを有効にします。

   `ENABLE PIM ↓`
8. PIM-SMインターフェースを作成します。

   `ADD PIM INT=vlan-AB MODE=SPARSE ↓
   ADD PIM INT=vlan-AC MODE=SPARSE ↓
   ADD PIM INT=vlan-AD MODE=SPARSE ↓
   `
9. BSR（ブートストラップルーター）として動作するよう設定します。PIM-SMネットワークには、最低1つのBSR候補が必要です。

   `ADD PIM BSRCANDIDATE ↓`
10. マルチキャストグループアドレス239.255.0.0〜239.255.0.255のRP（ランデブーポイント）として動作するよう設定します。PIM-SMネットワークでは、マルチキャストグループごとに最低1つのRP候補が必要です。

    `ADD PIM RPCANDIDATE GROUP=239.255.0.0 MASK=255.255.255.0 ↓`

ルーターBの設定（CとDもほぼ同様です）

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=AB VID=2 ↓
   CREATE VLAN=BB VID=20 ↓
   ADD VLAN=AB PORT=1 ↓
   ADD VLAN=BB PORT=2-4 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-AB IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-BB IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 各VLANインターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan-AB ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-BB ↓
   `
5. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP ↓`
6. 各VLANインターフェースでIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP INT=vlan-AB ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-BB ↓
   `
7. PIMを有効にします。

   `ENABLE PIM ↓`
8. PIM-SMインターフェースを作成します。

   `ADD PIM INT=vlan-AB MODE=SPARSE ↓
   ADD PIM INT=vlan-BB MODE=SPARSE ↓
   `

以上で設定は完了です。
■ PIMの設定を確認するにはSHOW PIMコマンドを使います。
■ IGMPの設定を確認するにはSHOW IP IGMPコマンドを使います。

RPを静的に設定する方法

本製品では、BSRを使わずに、RPを静的設定する方法もサポートしています。
ここでは、前の例と同じ構成のネットワークを例に、ルーターA（RP）とルーターB（ルーターCとDはBとほぼ同様の設定になります）の設定について解説します。
この例では、すべてのルーターに対し、ルーターAがRP（Rendezvous Point）であると、静的に設定します。BSR（Bootstrap Router）は使用しません。
RPはマルチキャストグループごとに用意する必要があります。この例では、RP（ルーターA）に239.255.0.0〜239.255.0.255の範囲のマルチキャストトラフィックを担当させます。
ルーターA（RP）の設定

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=AB VID=2 ↓
   CREATE VLAN=AC VID=3 ↓
   CREATE VLAN=AD VID=4 ↓
   ADD VLAN=AB PORT=1 ↓
   ADD VLAN=AC PORT=2-3 ↓
   ADD VLAN=AD PORT=4 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-AB IP=192.168.2.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-AC IP=192.168.3.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-AD IP=192.168.4.254 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 各VLANインターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan-AB ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-AC ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-AD ↓
   `
5. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP ↓`
6. 各VLANインターフェースでIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP INT=vlan-AB ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-AC ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-AD ↓
   `
7. PIMを有効にします。

   `ENABLE PIM ↓`
8. PIM-SMインターフェースを作成します。

   `ADD PIM INT=vlan-AB MODE=SPARSE ↓
   ADD PIM INT=vlan-AC MODE=SPARSE ↓
   ADD PIM INT=vlan-AD MODE=SPARSE ↓
   `
9. マルチキャストグループアドレス239.255.0.0〜239.255.0.255のRP（ランデブーポイント）として、ルーターAを指定します。RPCANDIDATEには、ルーターAのPIMインターフェースのうち、どれか1つのIPアドレスを指定します。

   `ADD PIM RPCANDIDATE=192.168.2.254 GROUP=239.255.0.0 MASK=255.255.255.0 ↓`

ルーターBの設定（CとDもほぼ同様です）

1. VLANの設定を行います。

   `CREATE VLAN=AB VID=2 ↓
   CREATE VLAN=BB VID=20 ↓
   ADD VLAN=AB PORT=1 ↓
   ADD VLAN=BB PORT=2-4 ↓
   `
2. IPモジュールを有効にします。

   `ENABLE IP ↓`
3. VLANインターフェースにIPアドレスを割り当てます。

   `ADD IP INT=vlan-AB IP=192.168.2.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   ADD IP INT=vlan-BB IP=192.168.20.1 MASK=255.255.255.0 ↓
   `
4. 各VLANインターフェースでRIPを有効にします。

   `ADD IP RIP INT=vlan-AB ↓
   ADD IP RIP INT=vlan-BB ↓
   `
5. グループメンバー管理のためIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP ↓`
6. 各VLANインターフェースでIGMPを有効にします。

   `ENABLE IP IGMP INT=vlan-AB ↓
   ENABLE IP IGMP INT=vlan-BB ↓
   `
7. PIMを有効にします。

   `ENABLE PIM ↓`
8. PIM-SMインターフェースを作成します。

   `ADD PIM INT=vlan-AB MODE=SPARSE ↓
   ADD PIM INT=vlan-BB MODE=SPARSE ↓
   `
9. マルチキャストグループアドレス239.255.0.0〜239.255.0.255のRP（ランデブーポイント）として、ルーターA（192.168.2.254）を指定します。

   `ADD PIM RPCANDIDATE=192.168.2.254 GROUP=239.255.0.0 MASK=255.255.255.0 ↓`

以上で設定は完了です。
■ PIMの設定を確認するにはSHOW PIMコマンドを使います。
■ IGMPの設定を確認するにはSHOW IP IGMPコマンドを使います。

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H