[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# DEACTIVATE ISDN CALL

カテゴリー：ISDN / ISDNコール

`DEACTIVATE ISDN CALL={call-id|call-name}`

call-id: コールID
call-name: コール名（1〜15文字。英数字とアンダースコアを使用可能。大文字小文字を区別しない）

ISDNコールを切断する。

パラメーター

CALL: アクティブなISDNコールのインデックス番号（SHOW ISDN CALLコマンドで表示されるISDN active callsのIndex値）または、ISDNコール名。インデックスを指定した場合は、指定した呼だけを切断する。コール名を指定した場合は、該当コール定義に基づくすべてのアクティブな呼が切断される。

関連コマンド

ACTIVATE ISDN CALL
ADD ISDN CALL
DELETE ISDN CALL
DISABLE ISDN CALL
ENABLE ISDN CALL
SHOW ISDN CALL

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H