[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET BRIDGE CHECKVLANTAG

カテゴリー：ブリッジング / 一般コマンド

`SET BRIDGE CHECKVLANTAG={YES|NO|ON|OFF|TRUE|FALSE}`

ブリッジポートに設定したWANインターフェースからブリッジ対象VLAN方向に流れるフレームのVLANタグをチェックし、不正である場合にフレームを破棄するかどうかを設定する。

パラメーター

CHECKVLANTAG: 受信したフレームのVLANタグをチェックするかどうか。YES、ON、TRUE（チェックする）、NO、OFF、FALSE（チェックしない）から選択する。デフォルトはFALSE。TRUEに設定した場合、不正なパケットはすべて破棄されるようになる。チェックを有効にすると、ブリッジポートに指定されたインターフェースで受信するフレームは以下の4種類に分類され、種類によって破棄するかどうかが判定される。

表 1：ブリッジポートで受信するフレームの分類
種類 | 説明
タグ付き | ブリッジ対象になっているVLANのVLANタグが付いているフレーム
タグなし | タグが付いていないフレーム
ブリッジ非対象タグ付き | 自身に存在するが、ブリッジ対象ではないVLANのVLANタグが付いているフレーム
Unknown VLAN タグ付き | 自身に存在しないVLANのVLANタグが付いているフレーム

表 2：受信したフレームの処理（シングルVLANブリッジ）
受信フレームの種類 | 処理（PASS/DROP）
CHECKVLANTAG=NOの場合 | CHECKVLANTAG=YESの場合
タグ付き | PASS | PASS
タグなし | PASS(*1) | DROP
ブリッジ非対象タグ付き | PASS(*1) | DROP
Unknown VLAN タグ付き | PASS(*1) | DROP
*1 VLAN側に宛先の端末が実際に存在していれば正しいVLANタグをつけて送出するが、送出されるVLANインターフェースにタグポートの設定がされていない場合には、VLANタグははずして送出される。

表 3：受信したフレームの処理（マルチプルVLANブリッジ）
受信フレームの種類 | 処理（PASS/DROP）
CHECKVLANTAG=NOの場合 | CHECKVLANTAG=YESの場合
タグ付き | PASS | PASS
タグなし | DROP | DROP
ブリッジ非対象タグ付き | DROP | DROP
Unknown VLAN タグ付き | DROP | DROP

備考・注意事項

本パラメーターは以下のような条件では動作しない。
・ブリッジが複数のVLANにて構成されている環境
・ブリッジ対象VLANからブリッジポートへ流れるフレーム

関連コマンド

ADD BRIDGE PORT
ADD VLAN BRIDGE
SHOW VLAN BRIDGE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H