## CentreCOM AR550S 設定例集 2.9
##  62 ブリッジフィルター設定例
##  ルーターBのコンフィグ

SET BRI=0 MODE=TDM ACTIVATION=ALWAYS TDMSLOTS=1-2
CREATE TDM GROUP=TOOS INT=bri0 SLOTS=1
CREATE PPP=0 OVER=TDM-TOOS
ENABLE BRIDGE
ADD BRIDGE PORT=1 INTERFACE=vlan1
ADD BRIDGE PORT=2 INTERFACE=ppp0
ADD BRIDGE PROTOCOL TYPE=6004
ADD BRIDGE FILTER=1 SA=00-00-f4-cc-bb-aa PORT=NONE
ADD BRIDGE FILTER=1 PORT=ALL
SET BRIDGE PORT=1 FILTER=1
