[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SET IP NAT MAXFRAGMENTS

カテゴリー：IP / レンジNAT

`SET IP NAT MAXFRAGMENTS=8..50`

IP NAT（レンジNAT）モジュールにフラグメント化パケットを透過するよう設定している場合（ENABLE IP NAT FRAGMENTコマンド）、許可するフラグメントの最大数を設定する。

パラメーター

MAXFRAGMENTS: 許可するフラグメントの最大数。フラグメント化パケット透過に設定している場合であっても、本パラメーターの値より多くのフラグメントに分割されているパケットは破棄される。デフォルトは20。フラグメント化パケット不透過に設定している場合（デフォルト）は、再構成後のIPデータサイズ（L4パケットサイズ）が1780バイトを越えるか、フラグメントの数が8個を超えるパケットは破棄される。

関連コマンド

DISABLE IP NAT FRAGMENT
ENABLE IP NAT FRAGMENT
SHOW IP NAT

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H