[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# CREATE FFILE

カテゴリー：運用・管理 / 記憶装置とファイルシステム

`CREATE FFILE=filename {DATA=value-list|ADDRESS=address LENGTH=length}`

filename: ファイル名
value-list: バイト列（16進数。1バイトごとにカンマで区切る。最大80バイト）
address: メモリーアドレス（16進数）
length: バイト長（16進数）

フラッシュファイルシステム上にファイルを作成する。
DATAパラメーターでファイルの内容を指定する方法と、ADDRESSパラメーターとLENGTHパラメーターで元データの位置と大きさを指定し、新規ファイルにコピーする方法がある。

パラメーター

FFILE: 作成するファイルの名前

DATA: ファイルの内容を16進表記のバイト列として指定する。「DATA=50,4F,54,45,4E,45,4B,4F」のように各バイトを16進数で表し、バイトごとにカンマで区切って指定する。

ADDRESS: ソースデータの開始アドレスを指定する。

LENGTH: ソースデータの長さを指定する。

例

``■ 8つのバイト「0x50,0x4F,0x54,0x45,0x4E,0x45,0x4B,0x4F」からなる「TINY.TXT」を作成する。
`CREATE FFILE=TINY.TXT DATA=50,4F,54,45,4E,45,4B,4F
` ■ アドレス「0x00」からの0xC0000バイトを「BIG.FIL」にコピーする。
`CREATE FFILE=BIG.FIL ADDRESS=0 LENGTH=C0000`

備考・注意事項

通常使う必要はない。

関連コマンド

DELETE FFILE
SHOW FFILE

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H