[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# ENABLE ISDN LOG

カテゴリー：ISDN / ISDNコール

`ENABLE ISDN LOG`

ISDNコールログ機能を有効にする。デフォルトは有効。
この機能は、ルーターのシステムログとは別のもので、ISDNコールに関する各種イベントを指定数だけ保存し、呼切断時に既定の非同期ポートへ出力する。ログメッセージの最大保存数と出力先非同期ポートは、SET ISDN LOGコマンドで設定する。保存中のログメッセージが最大値を超えた場合は、すでに切断された呼の記録が古いものから順に削除される。切断済みの呼がない場合は、最大値を超えても記録を続ける。なお、ISDNコールに関する情報は、ルーターのシステムログにも記録される。

関連コマンド

DISABLE ISDN LOG
DISABLE Q931 DEBUG
ENABLE Q931 DEBUG
SET ISDN LOG
SHOW ISDN LOG

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H