[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# SHOW SWITCH COUNTER

カテゴリー：インターフェース / スイッチポート

`SHOW SWITCH COUNTER`

内蔵Ethernetスイッチの統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

    Manager > show switch counter

    Switch Counters
    ---------------------------------------------------------------------------
    Switch instance:        0

    Packet DMA counters:

     Receive:                               Transmit:
      Octets                           0     Octets                           0
      Packets                          0     Packets                          0
      Discards                         0     Discards                         0
      TooFewBuffers                    0     Aborts                           0
      NonOctetAlignedFrames            0     DescriptorAreaFilleds            0
      FIFOOverruns                     0     FIFOUnderruns                    0
      FrameTooLongs                    0     LateCollisions                   0
      FrameTooShorts                   0     ExcessiveCollisions              0
      CRCErrors                        0     CarrierSenseErrors               0
      QueueLength                      0     DeferredTransmissions            0
      Collisions                       0     SingleCollisionFrames            0
                                             MultipleCollisionFrames          0
                                             txErrorBDNotFound                0
                                             txErrorPktNotFound               0

    General counters:
      Resets                           0
    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Receiveサブセクション | 受信パケットに関する統計が表示される
Octets | スイッチチップからCPUに渡されたオクテットの数
Packets | スイッチチップからCPUに渡されたパケットの数
Discards | スイッチチップから受け取ったパケットのうち、受信キューがあふれたか、空きバッファー容量がBufferLevel3を下回った、あるいは、パケットにデータが含まれていなかったために破棄されたものの数
TooFewBuffers | スイッチチップから受け取ったパケットのうち、空きバッファー容量がBufferLevel3を下回ったために破棄されたものの数
NonOctetAlignedFrames | 受信フレームのうち、オクテット境界にアラインされておらずFCSが不正なものの数
FIFOOverruns | FIFOオーバーランによるパケット受信失敗回数
FrameTooLongs | 受信パケットのうち、サイズが過大だったものの数
FrameTooShorts | 受信パケットのうち、サイズが過小だったものの数
CRCErrors | 受信フレームのうち、オクテット境界にアラインされているが、FCSが不正なものの数
QueueLength | スイッチチップから受け取ったパケットのうち、CPUによる処理を待っているものの数
Collisions |
Transmitサブセクション | 送信パケットに関する統計が表示される。
Octets | CPUからスイッチチップに渡されたオクテットの数（フレームヘッダー等を含む）
Packets | CPUからスイッチチップに渡されたパケットの数
Discards | エラーによるDMAプロセスのリセットが原因で、送信されずに破棄されたパケットの数
Aborts | 時間がかかりすぎたために送信を中断されたパケットの数
DescriptorAreaFilleds | CPUからスイッチチップに大量のパケットが転送されたことが原因で、送信ディスクリプター領域がいっぱいになった回数
FIFOUnderruns | FIFOアンダーランによるパケット送信失敗回数
LateCollisions |
ExcessiveCollisions |
CarrierSenseErrors |
SingleCollisionFrames |
MultipleCollisionFrames |
txErrorBDNotFound |
txErrorPktNotFound |
General countersセクション | 一般的なカウンターが表示される
Resets | 設定変更によるスイッチチップのリセット回数

関連コマンド

SHOW SWITCH

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H