[index] CentreCOM AR550S コマンドリファレンス 2.9

# CREATE DHCP6 RANGE

カテゴリー：DHCPv6サーバー / DHCPv6レンジ（提供アドレス）

`CREATE DHCP6 RANGE=range IP=ipv6add[-ipv6add] POLICY=policy [TYPE={NORMAL|TEMPORARY|PD}]`

range: DHCPレンジ名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
policy: DHCPポリシー名（1〜15文字。大文字小文字を区別しない）
ipv6add: IPv6アドレス

クライアントに貸し出すIPv6アドレスの範囲（DHCPv6レンジ）を定義し、DHCPv6ポリシーに関連付ける。

パラメーター

RANGE: DHCPv6レンジ名

IP: レンジとして作成するIPv6アドレスまたはプレフィックスの範囲。TYPEパラメーターにPD以外を指定し、ここでハイフンによるアドレスを指定した場合、プレフィックス長は/128である必要がある。

POLICY: DHCPv6レンジに関連付けるDHCPv6ポリシーの名前

TYPE: 登録するレンジの種類。NORMAL（通常）、TEMPORARY（一時）、PD（Prefix Delegation）のいずれか。デフォルトはNORMAL

関連コマンド

ADD DHCP6 RANGE
DELETE DHCP6 RANGE
DESTROY DHCP6 RANGE
SHOW DHCP6 RANGE

参考

RFC3315, Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6(DHCPv6)

(C) 2005-2012 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: J613-M0710-03 Rev.H